**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**KALKULACJA OFERTOWA**

|  |
| --- |
| **Nazwa zamówienia:** |
| **Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 8+976 – 9+028 (brzeg lewy) i w km 8+996 – 9+022 (brzeg prawy) w Barczewie, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie** |
| **L.p.** | **Opis**  | **Jedn. miary** | **Ilość jednostek** | **Cena****jednostkowa****netto****[zł]** | **Wartośćnetto****[zł]****[4x5]** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grodze ziemne z worków o wysokości do 1,5 m. z uszczelnieniem folią poliuretanową 8x1,5x1,0 m | m3 | 12,00 |  |  |
| 2 | Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych – kosze z kamieniem z wyprawą siatki. Rozbiórka uszkodzonych koszy siatkowo-kamiennych, schodów kamiennych w siatce oraz łapacza dla kajaków na odcinku 78 mb | m3 | 145,00 |  |  |
| 3 | Wywóz drobnego kamienia nie nadającego się do ponownego wbudowania i resztek siatki samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km w ilości 100% całości | m3 | 145,00 |  |  |
| 4 | Wywóz drobnego kamienia nie nadającego się do ponownego wbudowania i resztek siatki samochodami samowyładowczymi w ilości 100% całości – dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 kmKrotność=10 | m3 | 145,00 |  |  |
| 5 | Schody żelbetowe prefabrykowane o szerokości 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów. Schody żelbetowe 4,0x6,0 m w dwóch elementach po 2,0x6,0 m. | m | 40,00 |  |  |
| 6 | Schody żelbetowe prefabrykowane o szerokości 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów. Schody żelbetowe do łapacza kajaków 6,0x2,0 m w trzech elementach 2,0x2,0 m. | m | 20,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie geowłókniny pod koszami i za koszami na powierzchni 204 m2. Geowłóknina o gramaturze co najmniej 300 g/m2. | m2 | 231,00 |  |  |
| 8 | Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych o wymiarach 68x1,0x2,0 m wzdłuż brzegu rzeki | m3 | 126,00 |  |  |
| 9 | Wykonanie (przygotowanie) odcinka lin stalowych na odciągi o śr. 8mm co 2 m odciąg 2 m długości w miejscach gdzie jest to możliwe technicznie. Rozliczenie nastąpi po faktycznym zamocowaniu odciągów | m | 20,00 |  |  |
| 10 | Montaż odciągów. Rozliczenie nastąpi po faktycznym zamocowaniu odciągów | szt | 10,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość prac netto** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Wartość prac brutto** |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

 *do reprezentowania Wykonawcy*