**Załącznik Nr 2** do SIWZ

**Oznaczenie sprawy:** **KZGW/KP/221/2020**

**Formularz Oferty**

|  |
| --- |
| *………………………………………………………**pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy* |

**Wykonawca\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa:** | ……………………………………………… |
| **Numer VAT, jeżeli dotyczy:****Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.** | ……………………………………………… |
| **Adres pocztowy:**  | ……………………………………………… |
| **Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:****Telefon:****Adres e-mail:** | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

***\*W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców***

**OFERTA**

**dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej**

**ul.** **Żelazna 59a, 00-848 Warszawa**

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na **„*Dostawę ciągników rolniczych wraz z osprzętem do PGW WP w podziale na III części*”** składamy niniejszą ofertę oświadczając, że:

1. Dla **części I** oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Ciągnika o mocy 175-200 KM wraz z kompletem osprzętu** | Cena jednostkowa netto  | Stawka podatku VATw % | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) |
| *Kol. 1* | *Kol. 2* | *Kol. 3* | *Kol. 4* | *Kol. 5* | *Kol. 6* | *Kol. 7* |
|  | Ciągnika o mocy 175-200 KM wraz z kompletem osprzętu |  |  |  | 3 |  |

* 1. Oferujemy następujący sprzęt:

Marka ciągnika: ……………………..

Model ciągnika: …………………….

Typ …………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy*****\*****niepotrzebne skreślić**lub wstawić wartość* |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 roku | tak/nie\* |
| 2 | Świadectwo homologacji | tak/nie\* |
| 3 | silnik wysokoprężny sześciocylindrowy Common Rail z turbodoładowaniem  | tak/nie\* |
| 5 | Norma emisji spalin Stage V | tak/nie\* |
| 6 | Rodzaj paliwa: olej napędowy, zbiornik na paliwo metalowy | Olej napędowy tak/nie\*Metalowy zbiornik tak/nie\* |
| 7 | Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi minimum 7 t | ………….t\* |
| 8 | Przekładnia bezstopniowa z ekonom. trybem jazdy, rewers elektrohydrauliczny z pozycją parkingową, funkcja Stop end Go, bieg jałowy . | tak/nie\* |
| 9 | Elektryczna blokada mechanizmu różnicowego przód i tył | tak/nie\* |
| 10 | Liczba gniazd zaworów hydraulicznych – min. 4 pary z gniazdo power beyond  | ……………..pary\* |
| 11 | Wydatek pompy hydraulicznej min. 160 l/min | …………l/min\* |
| 12 | Pompa hydrauliki zmienno-wydatkowa w układzie zamkniętym | tak/nie\* |
| 13 | Podnośnik czołowy trójpunktowy – TUZ | tak/nie\* |
| 14 | TUZ - siła podnoszenia przód minimum 4,5 t; tył minimum 7,5 t | przód………t\*tył…………t\* |
| 15 | Trzypunktowy TUZ tylny sterowany elektronicznie wraz z przystosowaniem pulpitu sterowniczego innej maszyny roboczej do zamontowania w kabinie | tak/nie\* |
| 16 | WOM tylny o obrotach minimum 540/min. | …../min\* |
| 17 | WOM przedni o obrotach minimum 1000/ min. | ………/min\* |
| 18 | Sterowanie WOM z kabiny , zaczep górny automatyczny, piton oraz belka rolnicza dolna | tak/nie\* |
| 19 | Wyposażenie w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy | tak/nie\* |
| 20 | Koła przednie – ogumienie minimum 540/65R28 | ………/……..\* |
| 21 | Koła tył – ogumienie minimum 650/65R38 | ………/……..\*\* |
| 22 | Komputer pokładowy | tak/nie\* |
| 23 | Klimatyzacja  | tak/nie\* |
| 24 | Radio z zestawem głośników | tak/nie\* |
| 25 | Fotel operatora pneumatyczny, obracalny o min 180⁰ | …………..o\* |
| 26 | Drugi zestaw świateł mijania montowany na słupkach kabiny | tak/nie\* |
| 27 | Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca | tak/nie\* |
| 28 | Oś przednia ciągnika amortyzowana pneumatycznie aktywna z hamowaniem | tak/nie\* |
| 29 | Fabryczny zestaw narzędzi | tak/nie\* |
| 30 | 2 kamizelki odblaskowe | tak/nie\* |
| 31 | Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym – 1 szt. | tak/nie\* |
| 32 | Apteczka pierwszej pomocy DIN 13164 – 1 szt. | tak/nie\* |
| 33 | Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt. | tak/nie\* |
| 34 | Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych | tak/nie\* |
| Lp. | **Wymagany poniższy komplet osprzętu kompatybilny do ciągnika:** | Deklaracja Wykonawcy***\*****niepotrzebne skreślić* *lub wstawić wartość* |
| 1 | Ładowarka czołowa sterowana hydraulicznie/ łyżka, paleciak /o udźwigu min. 1000 kg. | ………..kg\* |
| 2 | Kosiarka bijakowa czołowa szer. rob. minimum 2.5 m, noże typu Y .min 60 szt., podwójny płaszcz obudowy kosiarki. | szer.………m\*noże typu Y………szt.\* |
| 3 | Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. min 2.0 m, noże typu Y, min 40 szt. | szer.………m\*noże typu Y………szt.\* |
| 4 | Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia z głowicą min 7.5 m: waga kosiarki max 1900 kg, poj. zb. oleju min 240l | zasięg ramienia………m\*waga…………kg\*zb. oleju………l\* |
|  | - głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4 m, noże typu Y min 50 szt. | szer. rob. ……….. m\* noże typu Y ……… szt.\* |
|  | - głowica do wycinki krzaków szer.1.2-1,4m do wysięgnika, noże typu H min 18 szt.  | szer…….m\*noże……szt.\* |
|  | - głowica do odmulania do wysięgnika, szer. tarczy roboczej min 80cm. Wycinka krzaków i korzeni min Ø10cm | głowica…..cm\*Ø………cm\* |
|  | - głowica tnącą tarczowa do krzaków i gałęzi do wysięgnika, szer. rob. min 1.5 m, wycinka krzaków min. Ø 15cm | głowica…..cm\*Ø………cm\* |
| 5 | Wciągarka leśna do drewna dł. liny min. 100m, siła wciągu min 6 t., na tylny TUZ ciągnika | lina…..m\*siła wyciągu …….t\* |
| 6 | Rębak, napęd z ciągnika, montaż na przedni i tylny TUZ ciągnika, rozdrabnianie do Ø 20cm, wyrzut 360⁰ z wałkiem podającym i podporowym, wałek WOM, masa maszyny od 650 do 850 kg, podajnik hydrauliczny min 2 wałki, automatyczna kontrola pracy rębaka system zabezpieczenia przed przeciążeniem ciągnika tzw. anty-stres, noże docinajace do drobnych gałęzi w ilości min.4 szt. minimalna ilość noży tnących 4 szt. | rozdrabnianie…… Ø \*wyrzut z wałkiem…….⁰\*masa……….kg\*noże docinajace………szt. \*noże tnące…………szt.\* |
| 7 | Przyczepa rolnicza, trójstronny wywrot, min 6 t, przyczepa ocynkowana, skrzynia z podwójnej blachy, typ ogumienia 11,5/80-15,3, przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, dokumentacja do rejestracji pojazdu. | trójstronny wywrot tak/nie\*………….t\*Ogumienie ………….\* |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

* 1. Oferujemy okres gwarancji i rękojmi, wynoszący:

[ ] \* 12 miesięcy,

[ ] \* 24 miesiące,

[ ] \* 36 miesięcy,

*\* zaznaczyć w sposób wyraźny*

 **UWAGA:**

1. W przypadku niewskazania w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego w SIWZ tj. 12 miesięcy. W tym przypadku ofercie w tym kryterium zostanie przyznanych 0 punktów.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gwarancji i rękojmi krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi, tj. 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie maksymalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy

**2.** Dla **części I**I oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Ciągnika o mocy 120-125 KM wraz z kompletem osprzętu** | Cena jednostkowa netto  | Stawka podatku VATw % | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) |
| *Kol. 1* | *Kol. 2* | *Kol. 3* | *Kol. 4* | *Kol. 5* | *Kol. 6* | *Kol. 7* |
| 1. | Ciągnika o mocy 120-125 KM wraz z kompletem osprzętu |  |  |  | 14 |  |

**2.1** Oferujemy następujący sprzęt:

Marka ciągnika: ……………………..

Model ciągnika: …………………….

Typ …………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | Deklaracja Wykonawcyniepotrzebne skreślić\* |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż z 2020 roku | tak/nie\* |
| 2 | Świadectwo homologacji | tak/nie\* |
| 3 | Silnik wysokoprężny czterocylindrowy, chłodzony cieczą, Common Rail  | tak/nie |
| 4 | Norma emisji spalin Stage V  | tak/nie\* |
| 5 | Rodzaj paliwa: olej napędowy | tak/nie\* |
| 6 | Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi min. 4 t | …………t\* |
| 7 | Skrzynia biegów synchronizowana, manualna min 20 X 20R, bieg jałowy, rewers elektrohydrauliczny z pozycją parkingową, funcja Stop end Go,  | tak/nie\* |
| 8 | Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD) | tak/nie\* |
| 9 | Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza | ……. pary\* |
| 10 | Wydatek pompy hydraulicznej – minimum 80 l/min. | ………………l/min\* |
| 11 | Trzypunktowy TUZ tylny sterowany elektronicznie wraz z przystosowaniem pulpitu sterowniczego innej maszyny roboczej do zamontowania w kabinie | tak/nie\* |
| 12 | Trzypunktowy TUZ przedni | tak/nie\* |
| 13 | TUZ - siła podnoszenia tył min. 4,5 t, przód min. 2t | Tył………..t\*Przód……….t\* |
| 14 | WOM przedni o obrotach minimum 1000/ min. | ………../min\* |
| 15 | WOM tylny o obrotach minimum 540 /min. | ………../min\* |
| 16 | Wyposażenie w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy | tak/nie\* |
| 17 | Balast przedni min 350kg | ………….kg\* |
| 18 | Regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem | tak/nie\* |
| 19 | Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa | tak/nie\* |
| 20 | Ogumienie szerokie, minimum tył 540/65R38, przód min. 440/65R28 | Tył…………./……\*Przód………/……\* |
| 21 | Błotniki kół przednich i tylnych poszrzane | tak/nie\* |
| 22 | Kabina amortyzowana, ogrzewana | tak/nie\* |
| 23 | Fotel operatora pneumatyczny, obrotowy o 180 ⁰ | tak/nie\* |
| 24 | Komputer pokładowy | tak/nie\* |
| 25 | Klimatyzacja  | tak/nie\* |
| 26 | Radio z zestawem głośników | tak/nie\* |
| 27 | Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny oraz boczne L i P strona | tak/nie\* |
| 28 | Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca | tak/nie\* |
| 29 | 2 kamizelki odblaskowe | tak/nie\* |
| 30 | Fabryczny zestaw narzędzi | tak/nie\* |
| 31 | Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym - 1szt | tak/nie\* |
| 32 | Apteczka pierwszej pomocy minimum wg DIN 13164 – 1szt. | tak/nie\* |
| 33 | Trójkąt ostrzegawczy – 1szt. | tak/nie\* |
| 34 | Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych | tak/nie\* |
| **Lp.** | **Wymagany poniższy komplet osprzętu kompatybilny do ciągnika:** | Deklaracja Wykonawcy***\*****niepotrzebne skreślić**lub wstawić wartość* |
| 1 | Ładowacz czołowy sterowana hydraulicznie /łyżka, paleciak/ o udźwigu min. 1000kg. | ……kg\* |
| 2 | Kosiarka bijakowa czołowa szer. robocza min. 2.5 m, noże typu Y, min 60 szt., podwójny płaszcz obudowy kosiarki. | szer.………m;\*noże typu Y………szt.\* |
| 3 | Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. min 2.0 m, noże typu Y, min. 40 szt. | szer.………m\*noże typu Y………szt.\* |
| 4 | Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg ramienia z głowicą min 6,5 m: waga kosiarki maksymalnie 1300 kg, zbiornik oleju min.205 lit, sterowanie linkowe, obrót głowicy min. 90 stopni | Głowica………m\*Waga……….kg\*Zbiornik ………..l\*Obrót głowicy…………stopni\* |
|  | - głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4 m, montaż noży typ Y, min szt. 50 | Głowica ………m\*noże typu Y………szt.\* |
|  | - głowica do odmulania do wysięgnika szerokość tarczy minimum 800 mm, wycinka krzaków i korzeni min Ø10cm | Tarcza……mm\*Ø ……….cm\* |
|  | - głowica do wycinki krzaków szer. 1.2-1,4m. do wysięgnika, noże typu H min szt 18, do zakrzaczeń o grubości min 8 cm | Głowica ………m\*noże typu H………szt.\* Grubość …….cm \* |
|  | - głowica tnącą tarczowa do krzaków do wysięgnika szer. rob. 1.75 m. wycinka krzaków min. Ø 15cm | Głowica ………m\*Ø ……….cm\* |
| 5 | Wciągarka leśna do drewna dł. Liny min.100m, siła wciągu min 6 t. montaż tylny TUZ ciągnika | Dł. Liny ………..m\*Sila wyciągu ………..t \* |
| 6 | Rębak, napęd z ciągnika, montaż na przedni i tylny TUZ ciągnika, rozdrabnianie do fi 200mm, wyrzut 360 z wałkiem podającym i podporowym, wałek WOM, masa maszyny od 650 do 850 kg, podajnik hydrauliczny min 2 wałki, automatyczna kontrola pracy rębaka system zabezpieczenia przed przeciążeniem ciągnika tzw.anty-stres, noże docinajace do drobnych gałęzi w ilości min.4 szt. minimalna ilość noży tnących 4 szt. | rozdrabnianie…… Ø \*wyrzut z wałkiem…….⁰\*masa……….kg\*noże docinajace………szt. \*noże tnące…………szt.\* |
| 7 | Przyczepa rolnicza, trójstronny wywrot, min 6 t, przyczepa ocynkowana, skrzynia z podwójnej blachy, typ ogumienia min. 11,5/80-15,3, przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, dokumentacja do rejestracji pojazdu. | trójstronny wywrot tak/nie\*………….tOgumienie ………….\* |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy. |  |

**2.3** Oferujemy okres gwarancji i rękojmi, wynoszący:

[ ] \* 12 miesięcy,

[ ] \* 24 miesiące,

[ ] \* 36 miesięcy,

*\* zaznaczyć w sposób wyraźny*

 **UWAGA:**

1. W przypadku niewskazania w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego w SIWZ tj. 12 miesięcy. W tym przypadku ofercie w tym kryterium zostanie przyznanych 0 punktów.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gwarancji i rękojmi krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi, tj. 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie maksymalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy

**3.** Dla **części III** oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę jak niżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Ciągnika o mocy 80-90 KM wraz z kompletem osprzętu** | Cena jednostkowa netto  | Stawka podatku VATw % | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 6) |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 |
|  | Ciągnika o mocy 80-905 KM wraz z kompletem osprzętu |  |  |  | 7 |  |

**3.1** Oferujemy następujący sprzęt:

Marka ciągnika: ……………………..

Model ciągnika: …………………….

Typ …………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagania techniczne** | Deklaracja Wykonawcy***\*****niepotrzebne skreślić**lub wstawić wartość* |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż z 2020 roku | tak/nie\* |
| 2 | Świadectwo homologacji | tak/nie\* |
| 3 | Silnik wysokoprężny trzycylindrowy chłodzony cieczą, Common Rail | tak/nie\* |
| 4 | Norma emisji spalin min. Stage V | tak/nie\* |
| 5 | Rodzaj paliwa: olej napędowy, zbiornik na paliwo metalowy | Olej napędowy tak/nie\*Zbiornik metalowy tak/nie\* |
| 6 | Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi min. 3.5 t | Waga ………t\* |
| 7 | Skrzynia biegów synchronizowana, manualna min. 12P X 12R, bieg jałowy, rewers elektrohydrauliczny z pozycją parkingową, funkcja Stop end Go, | tak/nie\* |
| 8 | Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD) ze sprzęgłem  | tak/nie\* |
| 9 | Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza | ………….pary\* |
| 10 | Wydatek pompy hydraulicznej – minimum 65 l/min. | ………….l/min.\* |
| 11 | Trzypunktowy TUZ tylny sterowany elektronicznie wraz z przystosowaniem pulpitu sterowniczego innej maszyny roboczej do zamontowania w kabinie | tak/nie\* |
| 12 | Trzypunktowy TUZ przedni | tak/nie\* |
| 13 | TUZ - siła podnoszenia tył min. 3 t, przód min. 2t | Tył……….t\*Przód ……t\* |
| 14 | WOM przedni o obrotach minimum 750/ min. | ……………/min\* |
| 15 | WOM tylny o obrotach minimum 540/min. | ……………/min.\* |
| 16 | Wyposażenie w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy | tak/nie\* |
| 17 | Balast przedni min 350kg | …………….kg\* |
| 18 | Regulowany zaczep transportowy automatyczny do przyczepy  | tak/nie\* |
| 19 | Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa | tak/nie\* |
| 20 | Ogumienie szerokie, minimum przód 440 /65 R24, tył min.540/65 R34  | Przód… …../……….\*Tył……………/………..\* |
| 21 | Błotniki kół przednich i tylnych | tak/nie\* |
| 22 | Kabina amortyzowana ogrzewana z klimatyzacją | tak/nie\* |
| 23 | Fotel operatora pneumatyczny, obrotowy o 180⁰ | tak/nie\* |
| 24 | Komputer pokładowy z zestawem wskaźników analogowych oraz monitor cyfrowy do analizy wydajności | tak/nie\* |
| 25 | Radio z zestawem głośników | tak/nie\* |
| 26 | Reflektory przednie i tylne na dachu kabiny oraz boczne L i P strona | tak/nie\* |
| 27 | Oświetlenie ostrzegawcze – pomarańczowa lampa migająca | tak/nie\* |
| 28 | 2 kamizelki odblaskowe | tak/nie\* |
| 29 | Fabryczny zestaw narzędzi | tak/nie\* |
| 30 | Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym - 1szt | tak/nie\* |
| 31 | Apteczka pierwszej pomocy min wg. DIN 13164 – 1szt. | tak/nie\* |
| 32 | Trójkąt ostrzegawczy – 1szt. | tak/nie\* |
| 33 | Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych | tak/nie\* |
| Lp.  | **osprzętu kompatybilny do ciągnika** | Deklaracja Wykonawcy***\*****niepotrzebne skreślić* *lub wstawić wartość* |
| 1 | Ładowacz czołowy sterowany hydraulicznie/ łyżka, paleciak/ o udźwigu min.1000kg. | Udźwig ………kg\* |
| 2 | Kosiarka bijakowa czołowa szer. rob. min. 2.5 m, noże typu Y, min 60 szt., podwójny płaszcz obudowy kosiarki. | Szerokość………m\*noże typu Y, ………… szt.\* |
| 3 | Kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. min 2.0 m, noże typu Y, min. 40 szt. | Szerokość………m\*noże typu Y, ……… szt.\* |
| 4 | Wysięgnik do kosiarki bijakowej zasięg roboczy ramienia z głowicą min 5 m: sterowanie linkowe, waga maksymalnie 850 kg ,pojemność zbiornika oleju maksymalnie 190l | zasięg ramienia……….m\*waga…………kg\*zbiornik ………..l\* |
| - głowica bijakowa kosząca do wysięgnika szer. rob. 1.2-1.4 m, noże typu Y, min 40 szt., | Szerokość………m \*noże typu Y,…………szt.\* |
| - głowica do wycinki krzaków szer. 1.2-1.4m do wysięgnika | Szerokość ………..m\* |
| - głowica do odmulania do wysięgnika średnica tarczy maksymalnie 500 mm, | Średnica …….mm\* |
| - głowica tnącą tarczowa do krzaków do wysięgnika szer. rob. min 1.6 m, wycinka krzaków min. Ø 15cm  | Szerokość……m\*Ø………cm\* |
| 5 | Wciągarka leśna do drewna dł. Liny min. 100 m, siła wciągu do 6 t montaż tylny TUZ ciagnika | Dł. Liny ……..m\*Siła wyciągu …………t\* |
| 6 | Rębak, napęd z ciągnika, montaż na przedni i tylny TUZ ciągnika, rozdrabnianie do fi 200mm, wyrzut 360 z wałkiem podającym i podporowym, wałek WOM. masa maszyny od 650 do 850 kg, podajnik hydrauliczny min 2 wałki, automatyczna kontrola pracy rębaka system zabezpieczenia przed przeciążeniem ciągnika tzw.anty-stres, noże docinajace do drobnych gałęzi w ilości min.4 szt. minimalna ilość noży tnących 4 szt. | Ø……..mm\*Wyrzut 360 tak/nie\*Masa …………..kg\*Podajnik hydrauliczny ………….wałki\*noże docinajace………szt.\*ilość noży tnących ……szt.\*  |
| 7 | Przyczepa rolnicza, trójstronny wywrot, minimum 6 ton, ocynkowana skrzynia z podwójnej blachy, typ ogumienia min.11,5/80-15,3, przystosowana do poruszania się po drogach publicznych, dokumentacja do rejestracji pojazdu. | Trójstronny wywrot tak/nie\*………..t. \*Ogumienie ……./……..\* |
| 8 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |

**3.3** Oferujemy okres gwarancji i rękojmi, wynoszący:

[ ] \* 12 miesięcy,

[ ] \* 24 miesiące,

[ ] \* 36 miesięcy,

*\* zaznaczyć w sposób wyraźny*

 **UWAGA:**

1. W przypadku niewskazania w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego w SIWZ tj. 12 miesięcy. W tym przypadku ofercie w tym kryterium zostanie przyznanych 0 punktów.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gwarancji i rękojmi krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi, tj. 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający przyjmie maksymalny termin gwarancji tj. 36 miesięcy.

**4.** Oświadczamy, że oferowany przez Nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

1. Wybór niniejszej oferty:

**[ ] [[1]](#footnote-1) NIE** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

**[ ] 1** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa (rodzaj) | Wartość bez kwoty podatku |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

1. Zamówienie zrealizujemy:

**[ ] [[2]](#footnote-2) BEZ** udziału podwykonawców;

**[ ] 2** z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

1. Ceny wskazane w pkt 1\*, 2\* i 3\* zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty.

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, na zasadach określonych we Wzorze umowy.

**OŚWIADCZAMY:**

1. Zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
2. Oferta jest dla Nas wiążąca przez okres **60** dni od daty ustalonej na złożenie oferty.
3. Następujące dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa dokumentu | Adres strony internetowej |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

1. Oświadczamy, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w Platformie opcji „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Pozostałe dokumenty niniejszej oferty oraz załączników do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa\*.

\**niepotrzebne skreślić*

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pkt 1.4 SIWZ „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

\* *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie]*.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………….(miejscowość i data) | .…………..………….…………………………………..….(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) |

Instrukcja wypełniania: wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.

1. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację [↑](#footnote-ref-2)