**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OFERTA**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku**

**ul.  Branickiego 17A, 15-085 Białystok**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno - pomiarowej z silnikiem zaburtowym typu JET wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową w ramach zadania „Zakup łodzi inspekcyjno - pomiarowej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku”.**

Ja/My, niżej podpisany(-ni)

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………...............…..............................................................................................................…………..…………….

.......................................................................... ……………….....................................................................................

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców*

1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia za cenę brutto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Marka, model i wersja łodzi/silnika/przyczepy podłodziowej** | **Cena netto** | **Stawka podatku VAT**  **w %** | **Wartość brutto  w złotych**  (kol. 3 x kol. 4) |
| *Kol. 1* | *Kol.2* | *Kol. 3* | *Kol. 4* | *Kol. 5* |
|  | **łódź inspekcyjno – pomiarowa wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym**  marka ……………………..model ………………………….. rok produkcji………………………….. . |  |  |  |
|  | **silnik zaburtowy z przekładnią typu JET:**  marka ……………….. model ………………………. moc ……………KM, masa całkowita ……….………….. kg. |  |  |  |
|  | **przyczepa podłodziowa**  marka …………… model ………………………., rok produkcji ………………………………….. |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |

Cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty.

1. **Oświadczam(-my), że że udzielam(-my) gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres[[1]](#footnote-1)**:

36 miesięcy;

39 miesięcy;

42 miesięcy;

45 miesięcy;

48 miesięcy;

**licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia**

**UWAGA:**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy X przy żadnej z powyższych opcji, jako obowiązujący zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.**

1. Oferuję(-jemy) dostawę w terminie**: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.**
2. Oferuję(-jemy) następującą łódź inspekcyjno-pomiarową wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja łodzi inspekcyjno – patrolowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową** | **Deklaracja Wykonawcy[[2]](#footnote-2)** |
| **Łódź inspekcyjno-patrolowa** | | |
| **Dane ogólne** | | **Marka: ……………………..**  **Model: ……………………..**  **Wersja wyposażenia: ………………** |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. | TAK / NIE |
| 2 | Długość całkowita – od 5,50 m do 6,00 m | TAK / NIE |
| 3 | Szerokość całkowita – od 2,05 m do 2,30 m | TAK / NIE |
| 4 | Liczba osób – 5-6 osób | TAK / NIE |
| 5 | Maksymalne zanurzenie do 0,40 m bez silnika | TAK / NIE |
| 6 | Rejon pływania: 2, 3 i 4 | TAK / NIE |
| 7 | Poziom hałasu zgodny z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach Rzeczypospolitej Polskiej | TAK / NIE |
| **Kadłub, sterówka i pokład** | | |
| 8 | Jednostka jednokadłubowa (nie prototyp) | TAK / NIE |
| 9 | Kadłub i nadbudówka wykonane w 100% z aluminium morskiego, w całości sprawny | TAK / NIE |
| 10 | Pokład pokryty ryflowaną blachą | TAK / NIE |
| 11 | Knagi cumownicze na dziobie i rufie min. 4 | TAK / NIE |
| 12 | Relingi burtowe | TAK / NIE |
| 13 | Grubość poszycia nie mniejsza niż:   1. Dno 4,0 mm 2. Burt 3,0 mm | 1. TAK / NIE 2. TAK / NIE |
| 14 | Podwójna konsola sterowna, z możliwością przejścia na część dziobową | TAK / NIE |
| 15 | Światła nawigacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28.04.2003 (Dz. U.2003 Nr 212, poz. 2072) | TAK / NIE |
| 16 | W części rufowej:   1. Ławka dla trzech osób, pełniąca funkcję bakisty 2. Drabinka rufowa przymocowana do pawęży, 3. Zbiornik paliwa100-120 L, | 1. TAK / NIE 2. TAK / NIE 3. TAK / NIE |
| 17 | Kadłub ślizgowy typu V | TAK / NIE |
| 18 | Masa łodzi z silnikiem bez paliwa max 900kg | TAK / NIE |
| 19 | Łódź musi łatwo dobijać do tzw. „dzikiego brzegu” | TAK / NIE |
| 20 | Łódź musi łatwo wchodzić w ślizg przy ekonomicznych obrotach silnika i charakteryzować się niskim zużyciu paliwa, zwłaszcza przy wykonywaniu zadań patrolowych | TAK / NIE |
| 21 | Łódź musi zapewniać szybkie przejście z na część dziobową i umożliwiać wykonywanie nagłych nawrotów i niektórych prac (podbieranie z wody, postawienie na wodzie) | TAK / NIE |
| 22 | Konstrukcja, zastosowane materiały i technologia muszą zapewniać sprawność przez 10 lat | TAK / NIE |
| 23 | Łódź musi być wyposażona w odbojnice trwale przymocowane do kadłuba. | TAK / NIE |
| 24 | Łódź musi być wyposażona w otwory odpływowe grawitacyjnie odprowadzające wodę z pokładu | TAK / NIE |
| 25 | Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie (bez ostrych krawędzi) | TAK / NIE |
| 26 | Łódź musi być wyposażona w składaną kabinę (Bimini), chroniącą przed warunkami atmosferycznymi (silne promienie, opady atmosferyczne). Kabina musi być wykonana z materiału elastycznego i wodoodpornego zamontowanego na stelażu. Kabina musi zapewniać możliwość do ogólnej obserwacji akwenu z miejsca sternika i pasażera będących w pozycji siedzącej | TAK / NIE |
| 27 | Kabina musi mieć możliwość łatwego montaż i demontażu | TAK / NIE |
| 28 | Pokład łodzi musi być płaski, sztywny, antypoślizgowy na całej długości łodzi | TAK / NIE |
| 29 | Łódź musi być wyposażona w bakisty służące do przechowywania wyposażenia łodzi   1. Przednia bakista zamontowana na dziobie, dwie na śródokręciu, tylna bakista musi być zamontowana najbliżej rufy łodzi 2. Wszystkie bakisty muszą być wodoszczelne 3. Łódź ma być wyposażona w urządzenie sygnalizacyjne i uprzywilejowania (punktowe lampy LED) | 1. TAK / NIE 2. TAK / NIE 3. TAK / NIE |
| 30 | Łódź musi być wyposażona w silnik przyczepny, czterosuwowy, o mocy 115-130KM z przekładnią typu JET, zabezpieczony przed kradzieżą | TAK / NIE |
| 31 | Łódź musi posiadać efektywny bieg wsteczny oraz dobrą sterowność podczas żeglugi | TAK / NIE |
| 32 | Łódź może być wyposażona w przenośny zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego | TAK / NIE |
| 33 | Kierowanie łodzią musi się odbywać przez układ sterowniczy | TAK / NIE |
| 34 | Łódź musi być stateczna w każdych warunkach pływania, przy manewrach z różnymi prędkościami | TAK / NIE |
| 35 | Łódź musi być niezatapialna | TAK / NIE |
| 36 | Na konsoli sternika musi być zamontowany manipulator, umożliwiający sterowanie z zespolonym urządzeniem uprzywilejowania | TAK / NIE |
| 37 | Łódź musi być oznakowana według wytycznych zamawiającego | TAK / NIE |
| **Wyposażenie** | | |
| 38 | Silnik zaburtowy o mocy od 115 do 130 KM, o masie całkowitej nie przekraczającej 220 kg: 1 szt. | TAK / NIE |
| 39 | Układ kierowniczy w komplecie | TAK / NIE |
| 40 | Światła nawigacyjne | TAK / NIE |
| 41 | Panel sterowania | TAK / NIE |
| 42 | Wyłącznik akumulatora | TAK / NIE |
| 43 | Pompa zęzowa | TAK / NIE |
| 44 | Zaciski wyjściowe akumulatora | TAK / NIE |
| 45 | Gniazdo elektryczne 12V | TAK / NIE |
| 46 | Bakisty rufowe | TAK / NIE |
| 47 | Fotel sternika i pasażera | TAK / NIE |
| 48 | Układ sterowania hydraulicznego | TAK / NIE |
| 49 | Zbiornik paliwa 100-120L | TAK / NIE |
| 50 | Drabinka rufowa | TAK / NIE |
| 51 | Relingi dziobowe | TAK / NIE |
| 52 | Knagi dziobowe i rufowe | TAK / NIE |
| 53 | Platformy rufowe | TAK / NIE |
| 54 | Dodatkowa krótka ławka dziobowa w ilości szt. 2 | TAK / NIE |
| 55 | Wycieraczki szyby przedniej | TAK / NIE |
| 56 | Pokrowiec łodzi | TAK / NIE |
| 57 | Bimini | TAK / NIE |
| 58 | Echosonda z sonarem bocznym i funkcją GPS; ekran min 7”; obraz 3D | TAK / NIE |
| 59 | Akumulator 80-100Aph – dostosowany do silnika | TAK / NIE |
| 60 | Kamizelki asekuracyjne w ilości: 6 szt | TAK / NIE |
| 61 | Kotwica Danfortha | TAK / NIE |
| 62 | Koło ratunkowe z atestem solas | TAK / NIE |
| 63 | Bosak | TAK / NIE |
| 64 | Pagaj 2 szt. | TAK / NIE |
| 65 | Pasy transportowe 2-3 szt. | ……szt. |
| 66 | Odbijacze w ilości 4 szt. | TAK / NIE |
| 67 | Liny cumownicze w ilości 4 szt. | TAK / NIE |
| 68 | Czerpak | TAK / NIE |
| 69 | Zestaw punktowych, ledowych sygnalizatorów świetlnych z systemem sterowania | TAK / NIE |
| **PRZYCZEPA PODŁODZIOWA DEDYKOWANA DO ŁODZI** | | |
| 70 | Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowego statku inspekcyjnego | TAK / NIE |
| 71 | Przyczepa fabrycznie nowa | TAK / NIE |
| 72 | Rok produkcji – nie starsza niż 2020 rok | TAK / NIE |
| 73 | Oświetlenie – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej | TAK / NIE |
| 74 | Wyciągarka – odpowiednia do masy łodzi | TAK / NIE |
| 75 | Kółko podporowe – regulowane |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
| 76 | Gwarancja jakości i rękojmia min. 36 miesięcy (liczona od daty podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu odbioru bez uwag); | …………… miesiące |
| 77 | Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii max. 7 dni; | …………….. dni |
| 78 | Próby na wodzie, instruktarz w zakresie obsługi, ustalone w terminie i miejscu z Zamawiającym; | TAK / NIE |
| 79 | Serwisy techniczne i okresowe w trakcie obowiązywania okresu gwarancji | TAK / NIE |
| 80 | Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej; | TAK / NIE |
| 81 | Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej; | TAK / NIE |
| 82 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, instrukcja obsługi, opis techniczny, atesty oraz dokument klasyfikacyjny umożliwiający otrzymanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej najpóźniej przy dostawie. | TAK / NIE |
| 83 | Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj: Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka Nowa Łuka ul. Topolowa 15 17-220 Narewka woj. podlaskie | TAK / NIE |

1. Oświadczam(-my), że:

* oferuję(-)my warunki płatności zgodnie z postanowieniami SIWZ,
* zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SIWZ, wyjaśnień do SIWZ i jej zmian,
* akceptuję(-jemy) wzór umowy oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* akceptuję(-jemy) wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą,
* dostawy objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**[[3]](#footnote-3)**.

1. Dostawy objęte zamówieniem: **[[4]](#footnote-4)**:

Wykonam(-my) osobiście

Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres prac:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom *(o ile jest znana)* | Nazwa (firma)  Podwykonawcy  (o ile jest znana) | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |

* - niepotrzebne skreślić

1. **Informuję(-jemy), że wybór niniejszej oferty[[5]](#footnote-5):**

**NIE** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami   
o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj)** | **Wartość bez kwoty podatku** |
| 1. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł |
| … | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł |

1. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą**[[6]](#footnote-6)**  **TAK/** **NIE**

**W przypadku złożenia oferty wspólnej wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).**

1. Wykonawca jest**[[7]](#footnote-7)**:

spółdzielnią socjalną,

zakładem pracy chronionej,

zakładem aktywizacji zawodowej,

innym podmiotem

**Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (do celów statystycznych).**

1. Zobowiązuję(-jemy) się do przesyłania potwierdzeń korespondencji otrzymywanej mailem od Zamawiającego.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest:

……………………………………..…….. ; tel. …………….…………; adres e‑mail ………………………………………………..………….

Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

1)...........................................................................................................................

2)...........................................................................................................................

3)...........................................................................................................................

4)...........................................................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*miejscowość, data* *podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*

1. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skreślić odpowiednie lub podać właściwą wartość [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-7)