Załącznik Nr 1 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zadania pn.: „**Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości 3 szt.**"

**Cześć 1). Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości 1 szt. dla RZGW
w Rzeszowie**

1. **Wymagania techniczne:**
	1. Podnośnik fabrycznie nowy z 2020 roku
	2. Wysokość robocza min. 12 m
	3. Zasięg boczny min. 6 m
	4. Kosz obrotowy min. 100˚
	5. Gniazdo 230V w koszu
	6. Kosz o wymiarach min. 1 m x 0,5 m
	7. Silnik elektryczny 220 V
	8. Podpory hydrauliczne
	9. Optyczny wskaźnik wypoziomowania
	10. Opuszczanie awaryjne
	11. Zasilanie główne akumulatorowe
	12. Wskaźnik naładowania akumulatorów
	13. Sterowanie hydrauliczne proporcjonalne
	14. Zaczep kulowy z hamulcem najazdowym
	15. Gwarancja min. 12 miesięcy
2. **Wymagania dodatkowe:**
	1. Oświadczenie o posiadaniu dla przedmiotu zamówienia niżej wymienionych dokumentów, stanowiących integralną część zamówienia, które należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia we wskazane miejsca dostaw:
		1. Badania i rejestracja podnośnika w UDT;
		2. Pełna dokumentacja i instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
		3. Certyfikat CE;
		4. Homologacja;
		5. Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację;
		6. Dokumenty o dopuszczeniu do poruszania się po drogach publicznych;
	2. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów innych niż wyżej wymienione w pkt. 2.1., niezbędnych do rejestracji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich dostarczenia.
	3. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia pracowników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
	4. Wykonanie przeglądów konserwatorskich i badań UDT w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.
	5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.: Nadzór Wodny Stalowa Wola, ul. Czarneckiego 24, 37-450 Stalowa Wola

**Cześć 2). Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości 1 szt. dla RZGW
w Gliwicach**

1. **Wymagania techniczne:**
	1. Podnośnik fabrycznie nowy z 2020 roku
	2. Wysokość robocza min. 12 m
	3. Zasięg boczny min. 6 m
	4. Kosz obrotowy min. 100˚
	5. Gniazdo 230V w koszu
	6. Kosz o wymiarach min. 1 m x 0,5 m
	7. Silnik elektryczny 220 V
	8. Podpory hydrauliczne
	9. Optyczny wskaźnik wypoziomowania
	10. Opuszczanie awaryjne
	11. Zasilanie główne akumulatorowe
	12. Wskaźnik naładowania akumulatorów
	13. Sterowanie hydrauliczne proporcjonalne
	14. Zaczep kulowy z hamulcem najazdowym
	15. Gwarancja min. 12 miesięcy
2. **Wymagania dodatkowe:**
	1. Oświadczenie o posiadaniu dla przedmiotu zamówienia niżej wymienionych dokumentów, stanowiących integralną część zamówienia, które należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia we wskazane miejsca dostaw:
		1. Badania i rejestracja podnośnika w UDT;
		2. Pełna dokumentacja i instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
		3. Certyfikat CE;
		4. Homologacja;
		5. Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację;
		6. Dokumenty o dopuszczeniu się po drogach publicznych;
	2. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów innych niż wyżej wymienione w pkt. 2.1., niezbędnych do rejestracji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich dostarczenia.
	3. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia pracowników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
	4. Wykonanie przeglądów konserwatorskich i badań UDT w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.
	5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.: ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

**Cześć 3). Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości 1 szt. dla RZGW
w Białymstoku**

1. **Wymagania techniczne:**
	1. Podnośnik fabrycznie nowy z 2020 roku
	2. Wysokość robocza min. 12 m
	3. Zasięg boczny min. 6 m
	4. Kosz obrotowy min. 100˚
	5. Gniazdo 230V w koszu
	6. Kosz o wymiarach min. 1 m x 0,5 m
	7. Silnik elektryczny 220 V
	8. Podpory hydrauliczne
	9. Optyczny wskaźnik wypoziomowania
	10. Opuszczanie awaryjne
	11. Zasilanie główne akumulatorowe
	12. Wskaźnik naładowania akumulatorów
	13. Sterowanie hydrauliczne proporcjonalne
	14. Zaczep kulowy z hamulcem najazdowym
	15. Gwarancja min. 12 miesięcy
2. **Wymagania dodatkowe:**
	1. Oświadczenie o posiadaniu dla przedmiotu zamówienia niżej wymienionych dokumentów, stanowiących integralną część zamówienia, które należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia we wskazane miejsca dostaw:
		1. Badania i rejestracja podnośnika w UDT;
		2. Pełna dokumentacja i instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim;
		3. Certyfikat CE;
		4. Homologacja;
		5. Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację;
		6. Dokumenty o dopuszczeniu do poruszania się po drogach publicznych;
	2. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów innych niż wyżej wymienione w pkt. 2.1., niezbędnych do rejestracji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich dostarczenia.
	3. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia pracowników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
	4. Wykonanie przeglądów konserwatorskich i badań UDT w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy.
	5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.: Zarząd Zlewni
	w Giżycku - Obiekt hydrotechniczny, ul. Jeziorna 10, 11-500 Giżycko.