**DOKUMENTACJA UPROSZCZONA**

Nazwa zadania:

**„Usługa wykonania pilnych prac utrzymaniowych na rzece Krzekna i Kanale Babińskim na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”**

**„Kanał Babiński w km 0+000-6+230”**

Opracowano:

PGW WP

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Nadzór Wodny w Pyrzycach

*Pyrzyce, listopad 2020 r.*

Spis zawartości:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Mapy poglądowe.
3. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy.
   1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem  
w należytym stanie technicznym cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód.

Tabelaryczne zestawienie podstawowych danych charakteryzujących zadanie: parametry techniczne, zakres usług, technologia robót:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek |
| 1. | Długość | m | 6 230 |
| 2. | Szerokość dna (od- do) | m | 0,6-1,6 |
| 3. | Nachylenie skarp |  | 1-1,5 |
| 4. | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp | m² | 43 640 |
| 5. | Wygrabienie wykoszonych porostów | m² | 43 640 |
| 13. | Oczyszczenie przepustów ramowych oraz rurowych | m | 28 |
| 14. | Mechaniczne odmulenie cieków w km 0+000-1+000 szerokość dna 1,60, w km 3+305-4+305, 5+080-6+080, szerokość dna 0,80 | m | 3 000 |
| 15. | Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu | m | 3 000 |
| 16. | Usunięcie roślin korzeniących się w dniu przy zarośnięciu lustra wody ponad 60% w km 4+600-5+200, w km 1+000-3+305 | m² | 3 227 |
| 17. | Usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń (gałęzi, konarów i innych odpadów) z wywiezieniem z wykorzystaniem rumuszu drzewnego do zabudowy w korycie cieku | godz. | 69 |
| 18. | Nadzór przyrodniczy |  | 1 |

* 1. **Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2020 r.**
  2. **Stan prawny:**

Kanał Babiński stanowi własność Skarbu Państwa PGW WP.

1. **Lokalizacja:**

Obiekt znajduje się na terenie - Województwo zachodniopomorskie – Powiat Pyrzycki, gmina Bielice, obręb Babin, Parsów, Chabowo

1. **Stan istniejący:**

Ciek na całej długości: skarpy zarośnięte, silnie zamulony w dnie i przepusty zamulone, co powoduje utrudnienie spływu wód w okresie obfitych opadów atmosferycznych. Realizacja zamierzonych prac pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych w obrębie przyległych gruntów rolnych oraz zapewnieni utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.

1. **Warunki komunikacyjne:**

Sposób dojazdu do obiektu zapewniony drogami utwardzonymi: powiatowymi, gminnymi oraz śródpolnymi.