**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi na zadaniu pn.:

**„Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej”, w podziale na części**:

**„Część1:** Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dł. 6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy: 6,000 km) - etap I”

**„Część2:** Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Iłownica, Roztropice, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km) - etap I”

**„Część3:** Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dł. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku Ligockiego na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,280 km) - etap I”

**„Część4:** Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,998 km) - etap I”

**„Część5:** Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały potoku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcimia oraz wał cieku Łękawka dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km) - etap I”

**„Część6:** Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały cieku Dankówka na łącznej dł. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku Farackiego na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy: 6,125 km) - etap I”

1. Słownik kodów CPV (kod - opis)

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

1. Opisy przedmiotów zamówienia dla poszczególnych części

Odnosząc się do wszystkich części szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera załączona dokumentacja (przedmiary/obmiary, mapy poglądowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac).

Jeśli w opisie pod tytułem zadania nie uściślono, obowiązuje zakres rzeczowy wskazany w tytule zadania.

Zakresy prac w poszczególnych częściach należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem prac i zasadami BHP.

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem oferty. Dla niektórych zadań poniżej dokonanie wizji jest wymagane – zawarto o tym informacje poniżej.

**„Część1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dł. 6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy: 6,000 km) - etap I”**

 Realizacja jako jednokrotne koszenie.
 Prace obejmują: mechaniczne koszenie porostów bez wywozu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie.

**„Część2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Iłownica, Roztropice, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 24,972 km) - etap I”**

 Realizacja jako jednokrotne koszenie.

Prace obejmują: mechaniczne koszenie porostów bez wywozu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie.

**„Część3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dł. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku Ligockiego na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,280 km) - etap I”**

Realizacja jako jednokrotne koszenie.

Prace obejmują: mechaniczne koszenie porostów bez wywozu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie – obiekty porośnięte rdestowcem sachalińskim.

**„Część4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy: 6,998 km) - etap I”**

Realizacja jako jednokrotne koszenie.

Prace obejmują: mechaniczne koszenie porostów bez wywozu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie.

**„Część5: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały potoku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcimia oraz wał cieku Łękawka dł. 0,370 km w m. Dankowice, gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy: 17,852 km) - etap I”**

Realizacja jako jednokrotne koszenie.

Prace obejmują: mechaniczne koszenie porostów bez wywozu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie.

**„Część6: Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały cieku Dankówka na łącznej dł. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku Farackiego na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy: 6,125 km) - etap I”**

 Realizacja jako jednokrotne koszenie.

Prace obejmują: mechaniczne koszenie bez wywozu; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki; lokalne ścinanie zagajników średniej gęstości, zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie.

1. Termin wykonania zamówienia:

Spodziewany termin przekazania terenu robót Wykonawcy: do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy –z dniem podpisania umowy. Poniżej przedstawiono orientacyjne terminy rozpoczęcia.

Termin zakończenia przedmiotu umowy –zgodnie z informacją poniżej.

**Część 1.**  data zakończenia: do 30 dni

**Część 2.**  data zakończenia: do 45 dni

**Część 3.**  data zakończenia: do 30 dni

**Część 4.**  data zakończenia: do 30 dni

**Część 5.**  data zakończenia: do 45 dni

**Część 6.**  data zakończenia: do 30 dni

1. Załączniki:

- mapki lokalizacyjne do poszczególnych zadań