**Załącznik nr 3 do SWZ**

|  |
| --- |
| KALKULACJA OFERTOWA |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nazwa zamówienia : |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku****- Nadzór Wodny Kolno** |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA Skroda KM 0+000 – 57+356** |
| 2.1. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 1+714 - 23+831 wraz z wygrabieniem | m2 | 88 468,000 |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęstypasem 6,0 m w km 1+714 - 23+831 wraz z wygrabieniem | m² | 132 702,000 |  |  |
| 2.3. | Stawka godzinowa  | Ręczne usunięcie zatorów z koryta rzeki utrudniających swobodny przepływ wody w km 0+000 – 57+356 | r-g | 60,000 |  |  |
| 2.4. | Stawka godzinowa | Obsługa 5 szt. jazów (założenie, wyjęcie szandorów wkm 1+714, 6+950, 12+961, 16+313, 23+831, 29+260) | r-g | 35,000 |  |  |
| 2.5. | Stawka godzinowa | Transport szandorów do budowli hydrotechnicznychzaładunek, transport, wyładunek | m-g | 16,000 |  |  |
| 2.6. | KNNR-W 102508-04 | Drugie koszenie :Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki pasem2 x 1,5 m w km 6+950 - 23+831 | m2 | 50 643,000 |  |  |
| 2.7. | KNNR-W 102508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęstypasem 6,0 m w km 6+950 - 23+831 | m2 | 101 286,000 |  |  |
|  | **Wartość robót netto** |  |
|  | **Podatek VAT** |  |
|  | **Wartość robót brutto** |  |
|  | Nazwa zamówienia : |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku****- Nadzór Wodny Kolno** |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA Łabna KM 0+000 – 12+555** |
| 2.1 | Stawka godzinowa  | Ręczne usunięcie zatorów utrudniających swobodnyprzepływ wody w km 0+000 - 12+555 | r-g | 16,000 |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy pasem:2x2,0 m w km 0+000 – 12+555 | m2 | 50 220,000 |  |  |
| 2.3. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty pasem 1,20 m w km 0+000 – 7+7001,0 w km 7+700 – 12+555  | m² | 14 095,000 |  |  |
|  | **Wartość robót netto** |  |
|  | **Podatek VAT** |  |
|  | **Wartość robót brutto** |  |
|  | Nazwa zamówienia : |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku****- Nadzór Wodny Kolno** |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA kanał Ulgi KM 0+000 – 5+618** |
| 2.1. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy pasem:2x2,5 m w km 0+000 – 1+920 | m2 | 9 600,000 |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty pasem:1,5 m w km 0+000 – 1+920 | m² | 2 880,000 |  |  |
| 2.3. | Stawka godzinowa | Ręczne usunięcie zatorów z koryta rzeki utrudniającychprzepływ wody w km 0+000 - 5+618 | r-g | 32,000 |  |  |
|  | **Wartość robót netto** |  |
|  | **Podatek VAT** |  |
|  | **Wartość robót brutto** |  |
|  | Nazwa zamówienia : |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku****- Nadzór Wodny Kolno** |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA kanał Poredy-Charubin KM 0+000 – 12+215** |
| 2.1. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000 - 12+215, wraz z wygrabieniem | m2 | 48 860,000 |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty pasem:1,2 m w km 0+000 – 12+215 | m² | 14 658,000 |  |  |
| 2.3. | Stawka godzinowa  | Ręczne usuwanie zatorów z koryta rzeki utrudniających przepływ wody w km 0+000 – 12+215 | r-g | 24,000 |  |  |
| 2.4 | Stawka godzinowa | Obsługa 6 szt. jazów (założenie, wyjęcie szandorów) | r-g | 18,000 |  |  |
| 2.5 | Stawka godzinowa | Transport szandorów na jazy, (załadunek, wyładunek) | m-g | 14,000 |  |  |
|  | Wartość robót netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Wartość robót brutto |  |

**Podsumowanie**

**Całkowita wartość prac**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L/p | Nazwa | Wartość robót |
| netto | VAT | brutto |
| 1 | Rzeka Skroda |  |  |  |
| 2 | Rzeka Łabna |  |  |  |
| 3  | Rzeka kanał Ulgi |  |  |  |
| 4 | Rzeka kanał Poredy-Charubin |  |  |  |
| RAZEM |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

 *do reprezentowania Wykonawcy*