Załącznik nr 5



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zamówienia: | | | | | | |
|  | Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działki Zarządu Zlewni w Giżycku Zad....,grupa.....Nadzór Wodny w Węgorzewie | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | | Jednostka | Obmiar | Cena jedn.  netto zł | Wartość bruffo zł |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Rzeka Radzie a w km 0+000-15+840, gmina | | | Węgorzewo,Kę n | | | |
|  | stawka godz. | Usuwanie zatorów z koryta rzeki km 0+000-15+840. Całęzie, konary, trawę należy ułożyć w stosy na górnej krawędzi skarpy. | | rg | 150,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem  2x 2,5m w km 0+000-15+840 | | m2 | 79200,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem:  m w km 0+000-0+500 w km 0+510-1+000 w km 5+174-7+030 w km 7+681-9+100  1,2m w km 9+100-10+000 ,  1 m w k 10+000-15+840  Razem 19414,80 | 2,0 m | m2 | 19414,80 |  |  |
|  | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 2,8 m w km 1+000-5+174  2,8m w km 7+030-7+681 Razem = 13510.OOm2 |  | m2 | 13510,00 |  |  |
|  | Wartość prac netto | | | | | |  |
|  | Podatek VAT | | | | | |  |
|  | Wartość prac brutto | | | | | |  |

PODSUMOWANIE

Całkowita wartość prac dla zadania ... , grupa........ Nadzór Wodny w Węgorzewie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | Nazwa |  | Wartość prac | |
| netto | VAT | brutto |
| 1 | Rzeka Radzieja |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |