Załącznik nr 3.2



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia:** | | | | | |
| **UTRZYMANIE PUBLICZNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU ZLEWNI W OSTROŁĘCE - Nadzór Wodny Ostrołęka - Część 2** | | | | | |
| L.p. | Opis | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena  Jednost.  netto  [zł] | Wartość netto  [zł]  [4x5] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Rzeka Kanał E w km 0+000-6+290 i 6+900-16+200** | | | | |
| 1.1. | Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki | ha | 3,89 |  |  |
| 1.2. | Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem | ha | 2,60 |  |  |
| 1.3. | Mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki | ha | 0,85 |  |  |
| 1.4 | Ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki | ha | 0,10 |  |  |
| 1.5 | Usunięcie przetamowań i przymulisk z koryta rzeki  Robotnicy  Koparka jednonaczyniowa 0,15m³ | r-g  m-g | 34,00  12,00 |  |  |
| 1.6 | Mechaniczne odmulenie dna rzeki koparko-odmularką o poj. Łyżki 0,08-0,12m3 warstwą 30 cm, przy szerokości dna 1,10m w km 0+000 – 6+290 i 6+900 – 13+050 | mb | 12440,00 |  |  |
| 1.7 | Mechaniczne rozplantowanie urobku po odmuleniu dna rzeki | m3 | 4105,20 |  |  |
| **Wartość prac netto** | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | |  |
| **Wartość prac brutto** | | | | |  |

**Podsumowanie**

**Całkowita wartość zamówienia dla części 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość robót | | |
| Netto | VAT | Brutto |
| 1. | Rzeka Kanał E w km 0+000-6+290 i 6+900-16+200 |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |

..................................................................

*Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*