# Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie:

**„Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie zbiornika Porąbka.”**

1. Lokalizacja miejsca wykonania robót:

Zbiornik Wodny Porąbka dolne stanowisko zapory na brzegu lewym i na brzegu prawym zbiornika w rejonie ujścia pot. Isepnica.

1. Zakres robót obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-25 cm | szt. | 13 |
| - | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 26-35 cm | szt. | 15 |
| - | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 36-45 cm | szt. | 27 |
| - | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm | szt. | 15 |
| - | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 56-65 cm | szt. | 9 |
| - | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. powyżej 75cm | szt. | 2 |
| - | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich | ha | 3,5 |
| - | Ręczne wykaszanie porostów rzadkich ze skarp | m2 | 5000 |
| - | Wywożenie dłużyc na teren magazynu - 10 km | mp | 51 |
| - | Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi | mp | 95 |
| - | Przewóz zrębków na wysypisko odpadów | mp | 95 |
|  |  |  |  |

1. Wykaz robót uwzględnionych

Roboty uwzględnione to roboty, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów robót :

1. Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
2. Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
3. Uzgodnienie z zarządcą drogi czasowego zajęcia pasa i opłacenie tego wyłączenia drogi   
   z ruchu.
4. Uzgodnienie z energetyką / administratorem sieci energetycznej / wyłączenia zasilania   
   w czasie prowadzenia robót.
5. Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
6. Ochrona przed zniszczeniem wykonywanych robót,
7. Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg prywatnych i nieruchomości na dojazd do miejsca prac oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego tych dróg po zakończonym wywozie lub poniesienia kosztów ich odbudowy,
8. Wykonanie dróg technologicznych dojazdowych do prowadzenia robót i ich rozebranie,
9. Uporządkowanie i rekultywacja terenu (plantowanie, humusowanie, obsiew mieszanką traw) oraz usunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych w czasie prowadzenia prac,
10. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
11. Uzgodnienie z zarządcą wysypiska terminów oraz ilości dostarczonej masy zielonej,
12. Opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko,
13. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,
14. Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania robót:
15. Zamawiający będzie wymagał, podczas czynności odbioru końcowego, przedłożenia faktur potwierdzających wywóz biomasy na składowisko odpadów,
16. **Zamawiający zabrania na terenie prac palenia traw, gałęzi, zrębków, krzewów, odpadów lub innych pozostałości pozostałych po wykoszeniu lub wycince**.
17. Wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym w zakresie wykonywanych prac:

* wykonawca musi posiadać osoby posiadające kompetencje do realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem

Z tytułu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Koszt wskazanych prac należy uwzględnić w stawkach jednostkowych pozycji wyszczególnionych we wzorze kosztorysu ofertowego.