|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kosztorys ofertowy** |  |  |  |  |  |
| Usługa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawce w km 0+000-16+384 - 16 384 mb m. Sobów, Klonów gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski** |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| 1. | KNR 1501/114/9 (1)) | Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp w km 0+000-5+360 licząc średnio 8 m2/mbw km 5+360 - 12+000 licząc średnio 12 m2/mbw km 12+000 -14+000 licząc średnio 5 m2/mbw km 12+315-12+722 z wyłączeniem lewej skarpyw km 14+000 - 16+384 licząc średnio 6 m2/mb | m2 | 146 864 | 1 |  |  |
| 2. | Kalkulacja indywidualna | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy (dopuszczą sie koszenie łyżką koszącą)w km 0+000-4+200 licząc średnio 4 m2/mbw km 4+200-4+930 licząc średnio 7 m2/mbw km 4+930- 5+360 licząc średnio 6,5 m2/mbw km 5+360 - 13+000 licząc średnio 3,0 m2/mbw km 13+000 - 16+384 licząc średnio 1,5m2/mb | m2 | 52 701 | 1 |   |   |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu netto |   |
|  |  |  |  | VAT 8% |   |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu brutto |   |