Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY**  |
| **Odcinkowe usuwanie szkód powodziowych na potoku Stróżanka w km 3+100-4+900 w m. Stróże, gm. Zakliczyn** |
| **Lp.** | **Kod pozycji przedmiaru** | **NumerS.S.T.** | **Asortymenty robót** | **Jednostka miary** | **Ilośćjedn. Miary** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/** | **Wartość robót netto /zł/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/** |
| 1 | 1.1 | 2.7.1 | Mechaniczne koszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem do rozmiaru sieczki |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 9 000,00 |   |   |
| 2 | 1.2 | 2.8.2 | Rozbiórka zatorów z gałęzi, częściowo zamulone. Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki. |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 25,00 |   |   |
| 3 | 1.3 | 2.8.1.22.8.3 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 210,00 |   |   |
| 4 | 1.4 | 2.8.1.22.8.3 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami , naprawa grobli z dogęszczeniem |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 410,00 |   |   |
| 5 | 1.5 | 2.8.1.22.8.3 | Ręczne wykopy w gruncie kategorii III ze złożeniem urobku na odkład |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 210,00 |   |   |
| **2. Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej /kod CPV 45246400-7/** |
| 6 | 2.6 | 4.12 | Wykonanie podsypek ze żwiru o grubości 10cm |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 120,00 |   |   |
| 7 | 2.7 | 4.12 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 120,00 |   |   |
| 8 | 2.8 | 4.12 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym podwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 40,00 |   |   |
| 9 | 2.9 | 3.2.1 | Wykonanie wyściółki z faszyny o grubości warstwy 25cm (Rodzaj faszyny wiklinowa) |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m2 | 200,00 |   |   |
| 10 | 2.10 | 6.12 | Naprawa stopnia w km 4+720 - wykonanie elementów betonowych |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 19,00 |   |   |
| 11 | 2.11 | 6.12 | Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych z wywozem i utylizacją - stopień w km 4+4300 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 34,00 |   |   |
| 12 | 2.12 | 6.12 | Elementy betonowe (ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.) budowli betonowych i żelbetowych o objętości 10,01-200,0m3 - stopień w km 4+4300 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | m3 | 21,00 |   |   |
| 13 | 2.13 | 3.1.3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej |   |   |   |   |
|   |   |  |   | m2 | 120,00 |   |   |
| **Łączna wartość robót netto:** |  |
| **Podatek VAT 23%:** |   |
| **Łączna wartość robót brutto:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto (słownie złotych): ……………………………………………………………………………………… |  |
| Podatek VAT 23%(słownie złotych): …………………………………………………………………………………. |  |
| Wartość brutto (słownie złotych): …………………………………………………………………………………….. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………….

Miejscowość i data ………………………………… podpis Wykonawcy