**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na usługę**

**TEMAT**

**Część II**

**„Konserwacja rowu R – kompleksu odwodnieniowego Łączany”**

|  |
| --- |
|  |
| **Konserwacja rowu R, L = 6 377 m** |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena | Wartość [netto] |
| jednostka miary i ilość | miary | jedn. | jedn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | wykoszenie porostów gęstych traw ze skarp 6\*2\*6289 | m2 | 75 468,00 |  |  |
| 2 | wygrabienie wykoszonych porostów gęstych traw ze skarp 6\*2\*6289 | m2 | 75 468,00 |  |  |
| 3 | Hakowanie przy zarośnięciu pow. wody do 60% (na 30% długości rowu i szer. 1,0m) | m2 | 1 887,00 |  |  |
| 4 | odmulenie dna rowu szer. do 0,80m, zam do 10cm (40% dł. rowu) | mb | 2 515,00 |  |  |
| 5 | odmulenie dna rowu szer. do 1,0m, zam do 10cm (25% dł. rowu)  | mb | 1 572,00 |  |  |
| 6 | odmulenie przepustów rurowych o śr. 80cm, zamulenie do 1/3 | mb | 88,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | …………... |
|  | Razem netto: | …………..….. | zł |  |
|  | Podatek 23% Vat: | …………..….. | zł |  |
|  | Razem wartość brutto: | …………..….. | zł |  |
|  |  |  |  |  |  |