|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do SWZ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| KOSZTORYS OFERTOWY |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa Zadania |  |
| Remonty zapleczy socjalno-gospodarczych i pomieszczeń pracowniczych oraz budynków, w których są zlokalizowane na terenie obiektów hydrotechnicznych lub wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania utrzymaniowe: Remont budynku warsztatowego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10 |  |
| Lp | Podstawa | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość jedn. | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | 2,000 |   |   |  |
| 2 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | Kpl. |  2,000 |   |   |  |
| 3 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na cele instalacji | m | 6,000 |   |   |  |
| 4 | KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd | m | 6,000 |   |   |  |
| 5 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 11,300 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 11,300 |   |   |  |
| 7 | NNRNKB202 2810-05 | (z.VI) Posadzki z terakoty ( do uzgodnienia z Inwestorem) o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm | m2 | 11,300 |  |  |  |
| 8 | NNRNKB202 2802-06 | (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami o wym.40x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm | m2 | 56,800 |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 1204-05 | Gruntowanie ścian i sufitów uni gruntem | m2 | 51,300 |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 11,300 |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 40,000 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-17 0138-03 | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt. | 3,000 |  |  |  |
| 13 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi wewntrznych , ościeżnica drweniana ( drzwi łazienkowe) | szt | 4,000 |  |  |  |
| 14 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi wewnętznych , ościeżnica drewniana ( drzwi do pomieszczeń socjalno - biurowych) | szt | 10,000 |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 5,000 |  |  |  |
| 16 | KNR 0-31 0208-01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm | kpl. | 2,000 |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług.do 1600 mm | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 18 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,000 |  |  |  |
| 19 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi PE o śr. zewnętrznej 14 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych rurociąg wody ciepłej | m | 6,000 |  |  |  |
| 20 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych rurociąg cyrkulacji | m | 4,000 |  |  |  |
| 21 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m | 8,000 |  |  |  |
| 22 | KNNR 4 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 14 mm | szt. | 9,000 |  |  |  |
| 23 | KNR 0-31 0111-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 24 | KNR K-05 0407-02 | Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 25 | KNNR 4 0127-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 27,000 |  |  |  |
| 26 | KNNR 4 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5,000 |  |  |  |
| 27 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 28 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 2,0 |  |  |  |
| 30 | KNR-W 5-08 0511-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ze źródłem żarowym o mocy 60W | kpl. | 4,000 |  |  |  |
| 31 | KNR 4-03 0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle | szt. | 4,000 |  |  |  |
|  |  | **Wartość netto** |  |  |
|  |  | VAT |   |  |
|  |  | Wartość brutto |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …......................... |  |  | …...................................... |  |
|  | (miejscowość, data) |  |  | (podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |