**Załącznik nr 2b do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 2: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Czarna Woda w km 2+300 – 8+300 (odcinkowo) w m. Łącko, Zagorzyn, Wola Kosnowa, gm. Łącko”**

Celem wykonania prac utrzymaniowych jest:

1. Remont istniejącego gabionu stalowego poprzez dospawanie zerwanej części górnej klapy: 9,0m2, uzupełnienie wymytego kamienia wypełniającego gabion, uzupełnienie narzutu na bystrzu poniżej gabionu w ilości 12 m3.
2. Remont stopnia Bieleckiego – uzupełnienie narzutu kamiennego w ilości 70 m3.
3. Udrożnienie koryta wraz z wbudowaniem zebranego materiału ze skarpy z transportem do 3 km w ilości 1000 m3.
4. Udrożnienie koryta potoku na odkład w ilości 700 m3.
5. Zasyp wyrw kamieniem narzutowym d>50 w ilości 129,2 m3.
6. Uzupełnienie ubytku w okładzinie kamiennej grubym kamieniem w ilości 10,5 m3 ze spoinowaniem w ilości 21 m2.
7. Wycinka 5 drzew rosnących w korycie potoku wraz z karczowaniem korzeni, utylizacja materiału. Decyzja Wójta Gminy Łącko znak: PNO.6131.17.2022 z dnia 24.03.2022 r.

Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – m.in. koparki kołowej podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia materiału pochodzącego z wykopu w obrębie namułów rzecznych oraz ręcznie (w trudno dostępnych miejscach).

Po zakończeniu robót teren w obrębie potoku zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania opisanych prac do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jest w posiadaniu Postanowienia o niewniesieniu sprzeciwu znak: ST-II.670.19.2022.ED  
 z dnia 22.03.2022r.

Wspólny Słownik ZamówieńCPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej