**Załącznik nr 3**

**GD.ROZ.2811.155.2022.ZZ.4**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **FORMULARZ CENOWY** |

Składając propozycję cenową na: **„Dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych   
wraz z akcesoriami na potrzeby ZZ w Tczewie”**

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Wyszczególnienie***  ***elementów*** | ***Jednostka*** | | ***Cena jednostkowa netto (zł)*** | ***Wartość netto (zł)*** |
| ***Jedn.***  ***miary*** | ***Ilość*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| ***1.*** | **OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ - silniki dwusuwowe** Olej na bazie olejów mineralnych o klasie wydajności JASO-FB, ISO-L-EGB – dedykowany do kos, pilarek. Proporcje mieszanki 1:50  Gwarancja min. 12 miesięcy. opak. 1,0 l | Szt. | 32 |  |  |
| ***2.*** | **SMAR DO PRZEKŁADNI KĄTOWYCH** Uniwersalny smar do smarowania przekładni kątowej w kosach spalinowych, tuba zakończona aplikatorem. Gwarancja min. 12 miesięcy opak. - tuba o pojemności ok. 150 - 200 g | Szt. | 9 |  |  |
| ***3.*** | **OLEJ BIODEGRADOWALNY** Olej skomponowany na bazie olejów mineralnych ,biodegradowalny przeznaczony do stosowania w układach smarowania prowadnic i łańcuchów tnących pilarek spalinowych. Gwarancja min. 12 miesięcy. opak. 5,0 l | Szt. | 12 |  |  |
| ***4.*** | **OLEJ DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH O**lej SAE 10W-30 spełniający klasę jakościową API SJ dedykowany do kosiarek , Gwarancja min.12 miesięcy .**opak.1,4 l** | Szt. | 2 |  |  |
| ***5.*** | **Głowica tnąca do kosy spalinowej:** • 2-żyłkowa, • półautomatyczna  • automatyczna regulacja długości żyłki poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże podczas pracy • obniżona wysokość koszenia do 42 mm • użycie z żyłkami 2,7 mm, • wymiary: wys. maks. 85mm x śr. maks.: 160mm • rozmiar gwintu wew.: 12mm | Szt. | 5 |  |  |
| ***6.*** | **Żyłka tnąca** fi 2,7mm, szpula, dł. Żyłki 208m | Szt. | 5 |  |  |
| ***7.*** | **Nóż tnący (trójząb)**  Średnica: 300mm  Średnica otworu montażowego: 20mm | Szt. | 10 |  |  |
| ***8.*** | **Świeca zapłonowa:** Odstęp elektrod: 0,5mm Moment dokręcania: 20Nm Wielkość gwintu: 14 mm Długość gwintu: 9,5 mm Szerokość klucza: 19 mm | Szt. | 5 |  |  |
| ***9.*** | **Pompka paliwowa do kosy spalinowej**  Rozstaw mocowania – 19mm  Średnica min. 21mm  Wysokość min. 30 mm  Pompka pasująca do kosy STIHL FS450 | Szt. | 1 |  |  |
| ***10.*** | **Świeca zapłonowa:** Rozwartość klucza: 16,0 mm Średnica gwintu: 10,0 mm Długość gwintu: 12,7 mm Odstęp elektrod: 0,7 mm | Szt. | 6 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO** |  |
| **VAT ……….%** |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

(Słownie złotych: …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

* W formularzu cenowym wykonawca winien ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia