**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

I. Przedmiot zamówienia.

***Kody CPV:***

0911200 – Paliwa na bazie węgla

09111100 - 1 Węgiel (minerał)

09111210 - 5 Węgiel kamienny

09113000 - 4 Koks

Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup i dostawa węgla, koksu i ekogroszku do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na następujące części:**

**Część I – Dostawa opału dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy**

**Część II – Dostawa opału dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku**

**Część III – Dostawa opału dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach**

**Część IV – Dostawa opału dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu**

**Część V – Dostawa opału dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie**

**Część VI – Dostawa opału dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu**

**Kod towaru CN 2701**

 **CN 2704**

II. Parametry opału:

1. węgiel kęsy
* minimalna wartość kaloryczna –27 MJ/kg
* maksymalna zawartość siarki – 1,0%
* maksymalna ilość popiołu – 10%
* maksymalna wilgotność – 10%
1. węgiel orzech
* minimalna wartość kaloryczna – 26 MJ/kg
* maksymalna zawartość siarki – 0,6%
* maksymalna ilość popiołu – 10%
* maksymalna wilgotność – 10%
1. ekogroszek
* minimalna wartość kaloryczna –26 MJ/kg
* maksymalna zawartość siarki – 0,8%
* maksymalna ilość popiołu – 10%
* maksymalna wilgotność – 10%
1. groszek
* minimalna wartość kaloryczna –26 MJ/kg
* maksymalna zawartość siarki – 1,0%
* maksymalna ilość popiołu – 10%
* maksymalna wilgotność – 10%
1. koks opałowy gruby powyżej 40 mm
* minimalna wartość kaloryczna –27 MJ/kg
* maksymalna zawartość siarki – 0,6%
* maksymalna ilość popiołu – 10%
* maksymalna wilgotność – 7%

 k) ekogroszek workowany 5 – 25 mm

* minimalna wartość kaloryczna 26MJ/kg
* maksymalna zawartość siarki 0,8%
* maksymalna zawartość popiołu 10%
* maksymalna wilgotność 10 %

III. Warunki dostawy.

1. Dostawy będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1400.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w ramach wynagrodzenia umownego do lokalizacji, wskazanych w Zał. nr 1 do OPZ oraz dokonać rozładunku.
3. Przed realizacją dostawy, wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i ustalenia dokładnego jej terminu z osobą do kontaktów wyznaczoną dla danej lokalizacji (załącznik nr 1 do OPZ).
4. Dostawy opału odbywać się będą transportem wykonawcy.
5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem dostarczonego opału.
6. Dostarczony opał ma być suchy, nieoblodzony a w przypadku dostaw podczas opadów deszczu lub śniegu opał ma być zabezpieczony przed zamoknięciem.
7. Opał przed odbiorem będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z zamawiającym – osobą do kontaktów wyznaczoną dla danej lokalizacji (załącznik nr 1 do OPZ).
8. W razie dostarczenia mniejszej ilości niż zapotrzebowana Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pozostałą część w ciągu 24 godzin.
9. Wykonawca do każdej dostarczanej partii opału zobowiązany jest dostarczyć kartę przewozową oraz certyfikat jakości opału wystawiony przez uprawniony podmiot lub świadectwo badania dostarczonego opału, świadczącego o spełnieniu oferowanych parametrów.
10. W przypadku dostarczenia opału bez dokumentu w postaci świadectwa jakości lub certyfikatu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca.

IV. Reklamacje

1. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego opału, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki dostarczonego opału i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium.
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony opał nie spełnia wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać jego wymiany na nowy, zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, w ciągu 48 godzin od powzięcia takiej wiadomości.
4. Wykonawca obciążony zostanie kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany opał, niespełniający wymagań jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
5. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) potwierdzający przyczynę awarii.