|  |
| --- |
| **KALKULACJA OFERTOWA CZ III** |
| **Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Olecku III**  **Część 3** |

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | | **Wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rzeka Słuczka 2022** | | | | | | | |
|  |  | **Konserwacja gruntowna** | | | | | |
| 5 | KNNR-W 10 2513-03 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,6 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (odmularka) w km: 9+000-10+500 l=1500m | m | 1500 |  | |  |
| 6 | KNNR-W 10 2510-03 | Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cieków o szer. dna 1,00-1,40 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,3 m w km jw. | m | 1500 |  | |  |
| 7 | KNNR-W 10 2513-06 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 30 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m)w km: 16+600-18+000 , 19+000-19+470 l=1870m | m | 1870 |  | |  |
| 8 | KNNR-W 10 2510-03 | Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cieków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,3 m w km jw. | m | 1870 |  | |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  | |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  | |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  | |

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rzeka Sedranka 2022r** | | | | | | |
| 1 | KNNR-W 10 2509-06 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,4-3,1 m, gr. warstwy namułu 0,10 m w km 0+490-0+790 | m | 300 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

| **Lp** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rzeka Możanka 2022r** | | | | | | |
| 1 | KNNR-W 10 2513-02 | Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna do 1,1 m; gr. warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) w km:   16+400-17+230, l=830m | m | 830 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2520-01 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych cieków przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II | m3 | (830)\*0.2\*1 = 166.000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rzeka Lega 2022r** | | | | | | |
| 1 | KNNR-W 10 2302-01 | Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II koparka 0,25 m3 w km 41+570-42+450 l=880m grubość warstwy 20cm szer. dna 8m | m3 | 880\*0.2\*8 = 1408.000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

**PODSUMOWANIE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wartość prac | | |
| Netto | VAT | Brutto |
| 1. | Rzeka Słuczka |  |  |  |
| 2. | Rzeka Sedranka |  |  |  |
| 3. | Rzeka Możanka |  |  |  |
| 4. | Rzeka Lega |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |

………………………………. ………………………….. …………………………………………………….

miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ch)

do reprezentowania Wykonawcy