|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy)* | **FORMULARZ CENOWY**  **„Awaryjna zabudowa wału przeciwpowodziowego Kanału Młyńskiego na terenie Nadzoru Wodnego Tczew”** |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Awaryjna zabudowa wału przeciwpowodziowego Kanału Młyńskiego na terenie Nadzoru Wodnego Tczew”** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Wyszczególnienie | Jedn | Ilość | Cena jedn.  (netto) | Wartość  (netto) |
| 1. **Naprawa skarp Kanału Młyńskiego w km 2+040 – 2+140** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu o grubości do 15 cm z darnią (usunięcie darniny) | m2 | 42,0 |  |  |
| **2** | Wykopy ciągłe lub jamiste wyk. koparkami chwytako- wymi o poj. łyżki 0,25 m3 na odkład (kat. gr. III) | m3 | 18,0 |  |  |
| 3 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. II) | m3 | 18,0 |  |  |
| 4 | Transport ziemi z miejsca poboru (wał w m. Lisewo) do miejsca składowania, tj. z odl. 15 km | m3 | 6,0 |  |  |
| 5 | Dowóz ziemi wozidłem z miejsca składowania do miejsca wbudowania (ok. 360 m) po koronie wału o szer. 3,0 m | m3 | 6,0 |  |  |
| 6 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. II) | m3 | 6,0 |  |  |
| 7 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem w nasyp gr. III kat. | m | 10,0 |  |  |
| 8 | Umocnienie skarp płytami JOMB - płyty inwestora, szt.20. | m2 | 15,0 |  |  |
| 9 | Transport płyt YOMB samochodem z HDS z magazynu inwestora na miejsce wbudowania – 20 płyt. | m-g. | 4,0 |  |  |
| 10 | Darniowanie skarp na płask bez humusu | m2 | 12,0 |  |  |
| 11 | Uporządkowanie korony wału po zakończeniu prac (zasyp kolein i nierówności, plantowanie) | r-g | 8,0 |  |  |
| 1. **Naprawa umocnień skarp na wylocie Jazu Głównego Rokitki, km 8+192 – 8+222** | | | |  |  |
| 13 | Rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych podwójnych o średnicy 20+20 cm | m | 60 |  |  |
| 14 | Wykonanie umocnienia z podwójnych opasek kiszek faszynowych Ø 20+20 cm | m | 60 |  |  |

(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*