Usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie 
	Budowa :	Usuwanie zatorów z koryta rzek
	Obiekt :	Usuwanie zatorów z koryt rzek w 2023 r.
	 
			 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	I półrocze 	...............  zł / r-g,  II półrocze  ...............  zł / r-g
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

	      PRZEDMIAR (KOSZTORYS ŚLEPY)
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto [ zł ]

	 
	1	Usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Nadzorów Wodnych:	
		Góra, Krotoszyn, Leszno, Rawicz	

	 
	1.1	Roboty w I półroczu 2023 r.	

	1	kalkul. własna	  63,792	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie zatorów powstałych z naniesionego materiału organicznego z wydobyciem i odłożeniem
		na brzegu do rozplantowania na skarpie. Prace przy pomocy koparki.

	2	kalkul. własna	  189,482	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie zatorów powstałych z naniesionego materiału organicznego z wydobyciem i
		wywiezieniem. Prace przy pomocy koparki.

	3	kalkul. własna	  13,895	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie tam bobrowych z cieków wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu przy objętość
		pojedynczej tamy do 3,0 mp

	4	kalkul. własna	  232,432	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie tam bobrowych z cieków wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu przy objętości
		pojedynczej tamy powyżej 3,0 mp

	5	kalkul. własna	  53,055	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie powalonego drzewa z koryta rzeki z pocięciem przy pomocy piły motorowej, dłużyc na
		metry i złożenie w stosach, konarów z wywozem i zagospodarowaniem. Uprzątnięcie gałęziówki
		oraz posprzatanie terenu. Załadunek koparkoładowarką na ciągnik z przyczepą (ilość mp można
		ustalić przy danej średnicy pnia wg norm w tabeli 0006 KNNR 001)

	6	kalkul. własna	  236,221	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie powalonego drzewa z koryta rzeki z pocięciem wypróchnialych elementów przy pomocy
		piły motorowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem. Uprzątnięcie gałęziówki oraz posprzatanie
		terenu. Załadunek koparkoładowarką na ciągnik z przyczepą. (ilość mp można ustalić przy danej
		średnicy pnia wg norm w tabeli 0006 KNNR 001)

	7	kalkul. własna	  4,674	obiekt	..................................     .	...................................
		Nadzór teriologa przy usuwaniu tam bobrowych w okresie ochronnym

	1.2	Roboty w II półroczu 2023 r.	
	 
	8	kalkul. własna	  284,224	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie zatorów powstałych z naniesionego materiału organicznego z wydobyciem i odłożeniem
		na brzegu do rozplantowania na skarpie. Prace przy pomocy koparki.

	                      Usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie 
	1.  Usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Nadzorów Wodnych:
	Góra, Krotoszyn, Leszno, Rawicz
	1.2. Roboty w II półroczu 2023 r.
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto [ zł ]

	 
	 
	9	kalkul. własna	  109,900	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie zatorów powstałych z naniesionego materiału organicznego z wydobyciem i
		wywiezieniem. Prace przy pomocy koparki.

	10	kalkul. własna	  17,053	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie tam bobrowych z cieków wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu przy objętość
		pojedynczej tamy do 3,0 mp

	11	kalkul. własna	  606,344	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie tam bobrowych z cieków wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu przy objętości
		pojedynczej tamy powyżej 3,0 mp

	12	kalkul. własna	  23,685	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie powalonego drzewa z koryta rzeki z pocięciem przy pomocy piły motorowej, dłużyc na
		metry i złożenie w stosach, konarów z wywozem i zagospodarowaniem. Uprzątnięcie gałęziówki
		oraz posprzatanie terenu. Załadunek koparkoładowarką na ciągnik z przyczepą (ilość mp można
		ustalić przy danej średnicy pnia wg norm w tabeli 0006 KNNR 001)

	13	kalkul. własna	  111,795	mp	..................................     .	...................................
		Usunięcie powalonego drzewa z koryta rzeki z pocięciem wypróchnialych elementów przy pomocy
		piły motorowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem. Uprzątnięcie gałęziówki oraz posprzatanie
		terenu. Załadunek koparkoładowarką na ciągnik z przyczepą. (ilość mp można ustalić przy danej
		średnicy pnia wg norm w tabeli 0006 KNNR 001)

	14	kalkul. własna	  6,063	obiekt	..................................     .	...................................
		Nadzór teriologa przy usuwaniu tam bobrowych w okresie ochronnym

	Wartość netto 	
	 
	 VAT 23 %     …………………………………
	Wartość brutto …………………………………