**FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ**

ZARZĄD ZLEWNI W WARSZAWIE: NW w Mińsku Mazowieckim

„Interwencyjna wycinka drzew na rzece Srebrna w miejscowości Mińsk Mazowiecki”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jednostka  miary | Ilość | Cena jedn.  [zł] | Wartość netto [zł] |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Przygotowanie terenu do prowadzenia prac. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Prace związane z wycinką drzew: |  | | | |
| Ø 50 cm – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |
| Ø 34 cm – 2 szt. | szt. | 2 |  |  |
| Ø 25 cm – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Pocięcie pni, konarów i gałęzi wyciętych drzew. | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Wywiezienie samochodem ciężarowym pociętych na kawałki drzew tj. pni, konarów, gałęzi do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Transport na odległość do 12 km. | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Porządkowanie terenu w obszarze prowadzenia prac. | szt. | 1 |  |  |
| Wartość robót netto | | | | |  |
| Podatek VAT 8 % | | | | |  |
| Wartość robót brutto | | | | |  |

……………………………………………..

(podpis oferenta)

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przygotowanie terenu do prowadzenia prac:**

Zakres prac obejmuje oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu przed osobami trzecimi, na którym będą prowadzone prace. Przedmiotowe drzewa zlokalizowane są w sąsiedztwie chodnika dla pieszych oraz drogi o wzmożonym ruchu. Przed rozpoczęciem prac należy w widoczny sposób (np.   
z użyciem taśm ostrzegawczych) oznakować teren, na którym będą prowadzone prace oraz, na który mogą spaść ścinane gałęzie, konary czy pnie drzew. Dodatkowo teren należy zabezpieczyć (poprzez obstawienie terenu osobami zabezpieczającymi wycinkę) przed wejściem osób trzecich, a osoby przebywające aktualnie w obszarze prac poprosić o opuszczenie zagrożonego terenu.

1. **Prace związane z wycinką drzew:**

Zakres prac obejmuje:

- Usunięcie z terenu Parku miejskiego przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim 4 drzew:   
3 jesionów o obwodzie pnia: 110 cm, 110 cm i 160 cm oraz klonu o obwodzie pnia 80 cm.

Przebieg prac:

- Zamontowanie lin asekuracyjnych do drzew, obcięcie konarów i gałęzi oraz ścinanie piłą mechaniczną pni drzew przy użyciu wysięgnika, sprzętu alpinistycznego oraz technik alpinistycznych,

- Użycie wysięgnika, sprzętu alpinistycznego, technik alpinistycznych jest konieczne ze względu na lokalizację drzew. Gałęzie, konary oraz pnie drzew należy ciąć w taki sposób i na takie kawałki, aby móc je w sposób bezpieczny przetransportować na dół.

1. **Pocięcie pni, konarów i gałęzi wyciętych drzew:**

Zakres prac obejmuje pocięcie na max. 1 metrowe kawałki pni, konarów oraz grubych gałęzi (śr. od 6 cm.) wyciętych drzew. Gałęzie o śr. poniżej 6 cm należy przekazać do utylizacji lub zagospodarować we własnym zakresie, czynności te leżą po stronie wykonawcy.

1. **Wywiezienie samochodem ciężarowym pociętych na kawałki drzew tj. pni, konarów, gałęzi do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Transport na odległość do 12 km.**

Zakres prac obejmuje wywiezienie (transport) pociętych na kawałki pni, konarów, grubych gałęzi do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego tj. teren przy korycie rzeki zlokalizowany w odległości do 12 km od miejsca wycinki drzew. Załadunek, rozładunek oraz ułożenie w stosy kawałków pni, konarów, grubych gałęzi leży po stronie wykonawcy robót. Pnie, konary oraz grube gałęzie należy ułożyć w stosy tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia.

1. **Porządkowanie terenu w obszarze prowadzenia prac.**

Zakres prac obejmuje zebranie po zakończeniu prac, wszystkich drobnych gałęzi, patyków, kory, trocin z cięcia piłą a następnie przekazanie ich do utylizacji lub zagospodarowanie we własnym zakresie. Teren w obszarze prowadzonych prac nie może być uszkodzony (kostka brukowa, płyty betonowe, balustrady itp.), zryty przez sprzęt, wszystkie nierówności powstałe w wyniku prowadzenia robót należy wyrównać, uszkodzenia naprawić. Teren pozostawić w stanie nie gorszym niż pierwotny.

**UWAGA:**

* Za wszystkie uszkodzenia powstałe w trakcie prowadzenia prac odpowiada wykonawca tych prac.
* Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji w terenie.
* Przeznaczone do wycinki drzewa zlokalizowane są na terenie objętym ochroną konserwatorską, w związku z tym prace techniczne związane z usunięciem (wycinką) drzew muszą być realizowane przez osobę posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z dn. 23 lipca 2003 r.).