*Załącznik nr 3 do SWZ*

|  |
| --- |
| KALKULACJA OFERTOWA |

Nazwa zamówienia:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku.

**Struga Konopki km 0+000 - 7+624, gmina Miłki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorówutrudniających przepływ wody w km 0+000 - 4+160 i km 5+560 - 7+624 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 2 | stawkagodzinowa | Ręczne wycięcie pojedynczych  krzakóworaz podcięcie zwisających gałęzi drzewutrudniających wykonanie konserwacji wkm 2+510 - 4+160 i km 5+560-7+624 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 2,50 m w km 0+000 - 4+160 ikm 5+560 - 7+624 | m2 | 31 120,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 102508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dnacieku; porost gęsty wraz z wygrabieniempasem 1,40 m w km 0+000 - 0+900,pasem 1,20 m w km 0+900 - 2+500 | m2 | 3 180,00 |  |  |
|  | Wartość netto |  |
|  | VAT 8% |  |
|  | Wartość brutto |  |
|  | 5 | KNR 15-010116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekówo szerokości dna do 1.2 m. Grubośćwarstwy odmulanej 30 cm na odcinku km2+510 - 4+160 | m | 1 650,00 |  |  |
|  | 6 | KNR 15-010116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekówo szerokości dna do 1,0 m. Grubośćwarstwy odmulanej 30 cm na odcinku km5+560 - 7+624 | m | 2 064,00 |  |  |
|  | 7 | KNNR-W 102520-02 | Mechaniczne plantowanie urobku zodmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5m3/m krawędzi, grunt kat. III naodmulanych odcinkach | m3 | 1213,20 |  |  |
|  | 8 | KNR 2-110713-05 | Podsiew w terenach zadarnionych.Technologia kołowa 1 etapowa - warunkinormalne. Brona zębata. Gleby lekkie,średnie i torfowe. na odmulanychodcinkach | ha | 0,74 |  |  |
|  | 9 | Stawka godzinowa | Oczyszczenie z namułu studzienekdrenarskich na rurociągu w km 4+160 - 5+560 | r-g | 14,00 |  |  |
|  | Wartość netto |  |
|  | VAT 23% |  |
|  | Wartość brutto |  |
|  | **Ogółem wartość robót netto** |  |
|  | **Podatek VAT (8%+23%)** |  |
|  | **Ogółem wartość brutto** |  |

**Rzeka Chmielówka km 0+000 - 3+800, gmina Orzysz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usunięcie z koryta cieku zatorówutrudniających przepływ wody na odcinkukm 0+000 - 3+800 | r-g | 40,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 3,5 m w km 0+000 - 1+300,pasem 2 x 3,0 m w km 1+300 - 3+800 | m2 | 2 410,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-08 | Wydobycie z dna cieku roślinkorzeniących się przy zarośnięciu do 60%pasem 5,0 m w km 0+000 - 0+200, 2,0 mw km 0+220 - 0+700, 1,8 m w km 0+700 -2+240, 1,4 m w km 2+240 - 2+800 | m2 | 5 516,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 102508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dnacieku; porost gęsty wraz z wygrabieniempasem 0,8 m w km 2+800 - 3+800 | m2 | 800,00 |  |  |
|  | **Wycena netto**  |  |
|  |  **VAT 8%**  |  |
|  | **Wartość brutto**  |  |
|  |  |  |

**Rzeka Grabówka km 0+000 – 6+350, gmina Orzysz, gmina Mikołajki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorówutrudniających przepływ wody w km 0+300 - 6+350 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 2 | stawkagodzinowa | Usunięcie zwalonych drzew przy użyciuręcznej wyciągarki linowej utrudniającychprzepływ wody w km 0+000 - 0+300 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 3 | stawkagodzinowa | Ręczne wycięcie pojedynczych krzakóworaz podcięcie zwisających gałęzi drzewutrudniających wykonanie konserwacji wkm 0+300 - 6+350 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniemśrednio pasem 2 x 2,50 m w km 0+300 - 6+350 | m2 | 30 250,00 |  |  |
|  | Wartość netto |  |
|  | VAT 8 % |  |
|  | Wartość brutto |  |
|  | 5 | KNR 15-010116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekówo szerokości dna do 2.4 m. Grubośćwarstwy odmulanej 30 cm w km 0+300 - 1+200 | m | 900,00 |  |  |
|  | 6 | KNR 15-010116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekówo szerokości dna do 2.0 m. Grubośćwarstwy odmulanej 30 cm w km  1+200-1+480 i km 2+610-3+450 | m | 1 120,00 |  |  |
|  | 7 | KNR 15-010116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekówo szerokości dna do 1.6 m. Grubośćwarstwy odmulanej 30 cm w km 1+480-2+610 i km 3+450-4+850 | m | 2 530,00 |  |  |
|  | 8 | KNR 15-010116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekówo szerokości dna do 1,0 m. Grubośćwarstwy odmulanej 30 cm w km 4+850-6+350 | m | 1 500,00 |  |  |
|  | 9 | KNNR-W 102520-02 | Mechaniczne plantowanie urobku zodmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5m3/m krawędzi, grunt kat. III naodmulanych odcinkach | m3 | 2 669,40 |  |  |
|  | 10 | KNR 2-110713-05 | Podsiew w terenach zadarnionych.Technologia kołowa 1 etapowa - warunkinormalne. Brona zębata. Gleby lekkie,średnie i torfowe. Obsiew mieszanką traw | ha | 1,03 |  |  |
|  | Wartość netto |  |
|  | VAT 23% |  |
|  | Wartość brutto |  |
|  | **Ogółem wartość robót netto** |  |
|  | **Podatek VAT (8%+23%)** |  |
|  | **Ogółem wartość brutto** |  |

**Rzeka Jędzelówka km 0+930 - 5+575, gmina Mikołajki, gmina Orzysz**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usuwanie z koryta rzeki zatorówutrudniających przeplyw wody na odcinkukm 0+930 - 5+575 | r-g | 80,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 2,5 m w km 0+930 - 2+130,pasem 2 x 3,0 m w km 2+130 - 5+575 | m2 | 26 670,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-08 | Wydobycie z dna cieku roślinkorzeniących się przy zarośnięciupowyżej 60% pasem 3,0 m w km 0+930 -2+130 , pasem 1,2 m w km 2+130 - 2+880 | m2 | 4 500,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 102508-08 | Wydobycie z dna cieku roślinkorzeniących się przy zarośnięciu do 60%pasem 1,0 m w km 2+880 - 5+575 | m2 | 2 695,00 |  |  |
|  | **Wycena netto**  |  |
|  |  **VAT 8%**  |  |
|  | **Wartość brutto**  |  |

**Rzeka Orzysza km 0+000 - 9+745, gmina Orzysz**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Udrożnienie cieku i urządzeń poprzezusunięcie zatorów utrudniającychprzepływ wody ( ręczne usuwaniezatorów z łodzi, wycięcie pojedynczychkrzaków w km 2+000 - 9+745 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 2 | stawkagodzinowa | Usunięcie zwalonych drzew przy użyciuręcznej wyciągarki linowej w km 0+000 - 2+000 | r-g | 240,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 3,0 m w km 6+610 - 9+745 | m2 | 18 810,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 102508-10 | Mechaniczne koszenie porostów  z  dnarzeko  kosiarką pływającą pasem 4,0 m wkm 0+000 - 8+500 | m2 | 34 000,00 |  |  |
|  | 5 | stawkagodzinowa | Mechaniczne usunięcie wykoszonejroślinności z dna rzeki. Stawianieprzegród do zatrzymania skoszonychporostów. | m-g | 16,00 |  |  |
|  | 6 | KNNR-W 102508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dnacieku; porost gęsty wraz z wygrabieniempasem 4,0 m w km 8+500 - 9+745 | m2 | 4 980,00 |  |  |
|  | **Wycena netto**  |  |
|  |  **VAT 8%**  |  |
|  | **Wartość brutto**  |  |

**Rzeka Skomack km 0+000-2+350, gmina Stare Juchy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usuwanie  z koryta cieku zatorówutrudniających przepływ wody na odcinkukm 0+000 - 2+350 | r-g | 56,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 3,0 m w km 0+000 - 2+350 | m2 | 14 100,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-08 | Wydobycie z dna cieku roślinkorzeniących się przy zarośnięciu do 60%pasem 2,0 m w km 0+000 - 1+440 minusprzepusty rurowe 24,0 m | m2 | 2 832,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 102508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dnacieku; porost gęsty wraz z wygrabieniempasem 5,0 m w km 1+452 - 2+350 | m2 | 4 490,00 |  |  |
|  | **Wycena netto**  |  |
|  |  **VAT 8%**  |  |
|  | **Wartość brutto**  |  |
|  |  |  |

**Rzeka Szwejkówka km 0+000 - 2+580, gmina Orzysz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorówutrudniających przepływ wody na odcinkukm 0+000 - 2+580 | r-g | 40,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 3,0 m w km 0+375 - 2+580 | m2 | 13 230,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-08 | Wydobycie z dna cieku roślinkorzeniących się przy zarośnięciu do 60%pasem 2,0 m w km 0+375-0+425, pasem1,80m w km 0+425-1+500, pasem 1,60mw km 1+500-2+012, pasem 1,20m w km 2+012-2+580 | m2 | 3 535,80 |  |  |
|  | **Wycena netto**  |  |
|  |  **VAT 8%**  |  |
|  | **Wartość brutto**  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Rzeka Zelki km 0+000 - 5+833, gmina Stare Juchy, Wydminy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawkagodzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorówutrudniających przepływ wody na odcinkuw km 0+000 - 5+833 | r-g | 112,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 102508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarprowów, koron i skarp nasypów; porostgęsty, twardy wraz z wygrabieniempasem 2 x 3,0 m w km 0+000 - 3+900,pasem 2 x 2,0 m w km 3+900 - 4+330,pasem 2 x 3,0 m w km 4+330 - 5+280,pasem 2 x 2,0 m w km 5+280 - 5+833 | m2 | 33 032,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 102508-08 | Wydobycie z dna cieku roślinkorzeniących się przy zarośnięciu do 60%pasem 4,0 m w km 0+000 - 1+100,pasem 3,0 m w km 1+100 - 3+900,pasem 2,0 m w km 3+900 - 5+833 | m2 | 16 666,00 |  |  |
|  | Wycena netto  |  |
|  |  VAT 8%  |  |
|  | Wartość brutto  |  |

**PODSUMOWANIE**

**Całkowita wartość prac dla zadania pn. Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L/p | Nazwa rzeki | Wartość |
| netto | VAT (8%+23%) | brutto |
| 1 | **Rzeka Struga Konopki** |   |   |   |
| 2 | **Rzeka Chmielówka** |   |    |  |
| 3 | **Rzeka Grabówka** |   |    |  |
| 4 | **Rzeka Jędzelówka** |   |    |  |
| 5 | **Rzeka Orzysza** |   |    |  |
| 6 | **Rzeka Skomack** |   |    |  |
| 7 | **Rzeka Szwejkówko** |   |    |  |
| 8 | **Rzeka Zelki** |   |    |  |
|   | **RAZEM** |   |    |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …………… |  …………………………………………… |  |  |  |  |

*miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*