Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Zadanie: Utrzymanie i konserwacja zbiornika Wodnego Ruda**

**rzeka Mławka w km 30+060**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element, asortyment robót opis pozycji przedmiarowej** | **Jedn.**  **przedmiarowa** | **Ilość**  **jednostek** | **Wartość podatku**  **/%/** | **Cena**  **jednostkowa**  **/zł/** | **Wartość netto**  **(poz. 4 x 6)**  **/zł/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Praca konserwatora - pełnienie obowiązków od 1 maja 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.  R (robocizna) | r-g | 1864,00 | 23 |  |  |
| 2. | Oczyszczanie mechanizmów wyciągowych ze zwietrzałego smaru i przesmarowanie, 2 komplety,  R – w ramach obowiązków konserwatora  M – smar | kg | 2,00 | 23 |  |  |
| 3. | Zebranie zanieczyszczeń z obrzeży zbiornika i wywóz  R – w ramach obowiązków konserwatora  S – ciągnik kołowy z przyczepą | m-g | 8,00 | 23 |  |  |
| 4. | Pomiar kontrolny sieci niwelacyjnej i wyznaczenie przemieszczeń pionowych 24 szt. reperów (17 szt. reperów kontrolnych i 7 szt. reperów odniesienia) na rzece Mławka w 2021 roku oraz sporządzenie opracowania wyników pomiaru w czterech egzemplarzach | kpl. | 1,00 | 23 |  |  |
| 5. | Wypełnienie mieszanką betonową miejsc po usunięciu wykruszeń powierzchniowych na płytach ekranu odwodnego  R – w ramach obowiązków konserwatora  R – osoba asekurująca – 8 godz.  M – mieszanka betonowa C 20/25  S – ciągnik kołowy z przyczepą | r-g  m3  m-g | 8,00  0,72  8,00 | 23 |  |  |
| 6. | Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B), pow. 148,740 m2  R – w ramach obowiązków konserwatora | m2 | 148,740 | X | X | X |
| 7. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych, pow.  148,740 m2  R – w ramach obowiązków konserwatora  M – emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  M – rozcieńczalnik  M – materiały pomocnicze  S – środek transportowy | dm3  dm3  %  m-g | 20,5261  1,6421  0,90  0,0595 | 23 |  |  |
| 8. | Zainstalowanie nowych piezometrów w przekrojach II-II i III-III (10 szt.) ze sporządzeniem sprawozdania  R (robocizna)  M (komplet piezometrów) | Kpl.  kpl. | 1,00  1,00 | 23 |  |  |
| 9. | Kontrola drenażu na obecność wynoszenia materiału izolacji przeciw filtracyjnej  R (robocizna) | kpl. | 1,00 | 23 |  |  |
|  | |  | **Wartość netto (bez podatku):** | | |  |
| **Wartość podatku:** | | |  |
| **Wartość brutto (wraz z podatkiem):** | | |  |

Wartość brutto (wraz z podatkiem):………………………….(słownie: ……………………..………….……………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………../100)

Data:…………………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)