**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dla zadania pn. „Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Dostawa boi żeglugowych, łat wodowskazowych oraz znaków żeglugowych na potrzeby Nadzorów Wodnych”.**

Wspólny Słownik Zamówień (oznaczenie wg CPV) :

38424000-3-urządzenia pomiarowe i sterujące

34515100-1-boje sygnalizacyjne

31523200-0-trwałe znaki informacyjne

Rodzaj zamówienia – dostawy

**I. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa boi żeglugowych, łat wodowskazowych oraz znaków żeglugowych, znaków, bosaków, lin, wioseł na potrzeby Nadzorów Wodnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania na poszczególne części.   
**W zakresie części II Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne pozycje (Boje żeglugowe, Łaty wodowskazowe)**

Mając na uwadze nieograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi poniżej oraz wyroby równorzędne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia.

1. **Wykaz zamówienia:**

CZĘŚĆ I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| 1 | Bosak - dł. 5,0 m, średnica trzonu 40 mm, szpic ze stali nierdzewnej, trzon  z drewna sosnowego i wodoodpornego laminatu/lakieru | Szt. | 2 |
| 2 | Bosak - dł. 3 m, średnica trzonu 40 mm, szpic ze stali nierdzewnej, trzon  z drewna sosnowego i wodoodpornego laminatu/lakieru | Szt. | 7 |
| 3 | Bosak - dł. 2 m, średnica trzonu 40 mm, szpic ze stali nierdzewnej, trzon  z drewna sosnowego i wodoodpornego laminatu/lakieru | Szt. | 7 |
| 4 | Lina jutowa żeglarska gr. 12 mm | Metr | 12 |
| 5 | Sonda 3 m | Szt. | 3 |
| 6 | Sonda 4 m | Szt. | 5 |
| 7 | Wiosło do łodzi drewniane, dług. 240 cm | Szt. | 2 |

CZĘŚĆ II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| 1 | **Boje żeglugowe** | | |
| **typ CICLON 80 walec** wyprodukowana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości, odporna na uderzenia odporna na promienie UV mosiężny pierścień wzmacniający kolor czerwony wysokość 1610 mm średnica 800 mm wyporność 650 mm | | Szt. | 10 |
| **typ BICON stożek** wyprodukowana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości,  odporna na uderzenia odporna na promienie UV mosiężny pierścień wzmacniający kolor zielony wysokość 1600 mm średnica 800 mm wyporność 800 mm | | Szt. | 8 |
| 2 | **Łaty wodowskazowa z PCV z rzędną zera wodowskazu i podziałem skali czarno-czerwonej na białym tle** | | |
| o długości: min. 4,0 m, szer. min 10 cm  i gr. 4 mm | | Szt. | 5 |
| o długości: min. 3,0 m, szer. min 10 cm  i gr. 4 mm | | Szt. | 1 |
| o długości: min. 2,0 m, szer. min 10 cm  i gr. 4 mm | | Szt. | 3 |

**UWAGA!**

**W zakresie części II Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne pozycje (Boje żeglugowe, Łaty wodowskazowe)**

CZĘŚĆ III

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| 1 | Tablice informacyjne 40 x 60 cm \* (zgodnie z opisem w Załączniku do Zapytania ofertowego ) | Szt. | 3 |
| 2 | Słupki 2m | Szt. | 6 |
| 3 | Obejmy do słupków metalowe | Szt. | 12 |
| 4 | Znaki żeglugowe - znak „nakaz wpływania” tj. prostokątny znak z białym pionowym pasem na zielonym tle 1350x900 | Szt. | 2 |
| 5 | Znaki żeglugowe - znak „zakaz wpływania” tj. prostokątny znak z białym poziomem pasem na czerwonym tle 1350x900 | Szt. | 2 |

1. **Miejsce i termin dostaw:**Towar musi zostać dostarczony w terminie **do 45 dni roboczych** na adres: **- Obiekt Hydrotechniczny–Giebnia 27, 88-170 Pakość**
2. **Wymagania dostawy:**
3. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem z dwudniowym wyprzedzeniem przed dostawą na adres e-mail: [janusz.czaplewski@wody.gov.pl](mailto:janusz.czaplewski@wody.gov.pl)
4. W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodbierania jej bez jakichkolwiek konsekwencji.
5. Zamawiający po uzyskaniu informacji o terminie realizacji dostawy wyznaczy osoby które w dniu dostawy dokonają protokolarnego odbioru.
6. Zamawiający zaleca aby w odbiorze dostawy uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody dla dokonania odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego asortymentu.
7. Odbiór asortymentu odbędzie się na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po sprawdzeniu przez Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy.
8. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady asortymentu będącego przedmiotem zamówienia stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w protokole odbioru.
9. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do Zamawiającego w opakowaniach fabrycznych z dołączonymi dokumentami gwarancyjnymi.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niewłaściwego, uszkodzonego bądź wadliwego wyrobu w terminie ustalonym przez Zamawiającego , nie dłuższym niż 3 dni.
11. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wynikłe wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki.
12. Dostawy i rozładunek nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.