**Opis Przedmiot Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2-óch samochodów osobowych, **typu SUV**,
po jednym:

- dla Części nr 1 zamówienia – na potrzeby realizacji Projektu „**Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”** oraz

- dla Części nr 2 zamówienia - na potrzeby realizacji Projektu „**Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów**

Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe (z 2020 r. lub 2021 r.), w pełni sprawne oraz zgodny z wymaganiami SWZ.

1. Zamawiający przedstawia minimalne parametry techniczne samochodów i ich wyposażenia, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę samochodu o parametrach technicznych i wyposażeniu równoważnym do wskazanych w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany samochód o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SWZ, w szczególności w odniesieniu do układu napędowego tj. 1) Moc maksymalna silnika: min 130 [KM]. 2) Poziom emisji spalin: min. Euro 6. W takim przypadku ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie dotyczące przedmiotu zamówienia:

4.1 Wymagania ogólne:

1. Pojazd **fabrycznie nowy.**
2. Rok produkcji **2020 lub 2021.**
3. Homologacja umożliwiająca rejestrację pojazdu na terenie Polski.

4.2 Nadwozie:

1. Rodzaj pojazdu: **SUV.**
2. Liczba miejsc siedzących: 5 (potwierdzonych adnotacją w homologacji pojazdu).
3. Liczba drzwi: 5.
4. Pełne przeszklenie nadwozia.
5. Lakier metaliczny w kolorze ciemnym, stonowanym.
6. Wymiary zewnętrzne pojazdu

- długość całkowita: min. 4350 [mm].

- rozstaw osi: min. 2600 [mm].

4.3 Układ napędowy:

1. Rodzaj silnika: benzynowy, Etylina 95 lub diesel, ON.
2. Moc maksymalna silnika: min 130 [KM].
3. Typ napędu: min. przednia oś.
4. Skrzynia biegów: manualna z liczbą biegów min. 6 plus bieg wsteczny.
5. Poziom emisji spalin: min. Euro 6.

4.4 Dane eksploatacyjne:

1. Pojemność zbiornika: min. 50 [litry].
2. Gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (silnik
i podzespoły): **min. 2 lata** **lub przed przekroczeniem 100 000 km przebiegu.**
3. Gwarancja producenta na powłoki lakiernicze: **min. 2 lata.**
4. Gwarancja producenta na perforację nadwozia: **min. 10 lat.**

4.5 Wyposażenie:

1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.
2. Wielofunkcyjna kierownica (sterowanie radia + zestawu głośnomówiącego bluetooth + komputera).
3. Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym, autoalarm i immobilizer.
4. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z systemem dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasażera.
5. Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń.
6. Komplet zagłówków.
7. Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów (przód) i regulacją wysokości,
8. Czujniki ciśnienia w oponach.
9. Tempomat.
10. System stabilizacji toru jazdy (ESP).
11. System kontroli trakcji.
12. System wspomagający pokonywanie podjazdów.
13. System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.
14. System rozdziału siły hamowania.
15. System wspomagania nagłego hamowania.
16. Gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej.
17. Oświetlenie dla pasażerów w tylnej części pojazdu.
18. Klimatyzacja automatyczna.
19. Radioodtwarzacz, MP3 z RDS wyposażony w złącza typu USB, AUX, Bluetooth, zestaw min. 6 głośników.
20. Komputer pokładowy (z informacją min.: o temperaturze zewnętrznej, licznik kilometrów, średnie zużycie paliwa, zasięg na pozostałym zapasie paliwa, średnia prędkość).
21. Wbudowany zestaw głośnomówiący do telefonu w technologii bluetooth.
22. Czujniki parkowania (tył).
23. Składana oraz dzielona tylna kanapa.
24. Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie.
25. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
26. Podstawowy zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik).
27. Podstawowy komplet kół z felgami aluminiowymi i oponami letnimi oraz dodatkowy komplet kół z felgami aluminiowymi lub stalowymi (jeśli felgi stalowe to z kompletem śrub do felg stalowych) i oponami zimowymi. Opony letnie i zimowe nie starsze niż 1 rok.
28. Fotel kierowcy z regulacją ustawienia.
29. Koło zapasowe (pełnowymiarowe lub dojazdowe) - zabezpieczone przed szkodliwością warunków atmosferycznych jeśli umiejscowione na zewnątrz, lub zestaw naprawczy.
30. Podgrzewana tylna szyba.
31. Oświetlenie bagażnika.
32. Światła przeciwmgielne przednie.
33. Sygnalizacja otwarcia drzwi.
34. Dwa komplety dywaników podłogowych (gumowe + welurowe) z przodu i z tyłu.

4.6 Dostarczone pojazdy mają spełnić wymogi techniczne zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych na podstawie średniego zużycia paliwa (litr/100 km w cyklu mieszanym), związane z czynnikami dotyczącymi:

1. Zużycia energii – max. 3,1 MJ/km.
2. Emisji dwutlenku węgla – max. 227 g/km.
3. Emisji zanieczyszczeń (Euro 6): tlenków azotu (max. 82 mg/km), cząstek stałych (max. 4,5 mg/km) oraz węglowodorów (max. 160 mg/km).
4. Warunki dodatkowe :
5. Miejsce dostawy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Jednostka Realizująca Projekty w Opolu, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 9A, 45-076 Opole.
6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Jednostka Realizująca Projekty w Opolu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy ul. Żwirki i Wigury 9A, 45-076 Opole.
7. Wyposażenie umożliwiające ruch po drogach publicznych,
8. Przekazanie Zamawiającemu wraz z pojazdami kompletu dokumentów umożliwiających Zamawiającemu rejestrację pojazdów.
9. Dostawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy pojazdów następującą polskojęzyczną dokumentację techniczno-eksploatacyjną oraz akcesoria dla każdego dostarczonego pojazdu:
10. instrukcję obsługi pojazdu - 1 egz.,
11. kartę pojazdu - 1 egz.,
12. książkę gwarancyjną pojazdu oraz urządzeń zamontowanych w pojeździe - 1 egz.,
13. książkę przeglądów serwisowych - 1 egz.,
14. instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe – 1 egz.,
15. wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta – 1 egz.,
16. świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu – po 1 egz.,
17. komplet kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta - 2 kpl.
18. atestowaną gaśnicę o wadze środka min. 1 kg,
19. apteczkę pierwszej pomocy – 1 szt.,
20. trójkąt ostrzegawczy – 1 szt.,
21. kamizelkę odblaskową – 1 szt.
22. wskaże adresy serwisu gwarancyjnego na terenie województwa opolskiego, śląskiego
i dolnośląskiego,
23. pojazd będzie posiadał zatankowany zbiornik paliwa w ilości umożliwiającej przejechanie min. 100 km.