**Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Badania zagęszczenia gruntu na skarpie odpowietrznej prawej części zapory.**

W zakresie zadania należy:

1. Wykonać 20 sondowań zagęszczenia gruntów w korpusie zapory sondą dynamiczną o łącznej długości 120,0 mb,
2. Wykonać 3 odwierty w korpusie zapory o łącznej długości 24,0 m,
3. Sporządzić szkic z lokalizacją otworów badawczych,
4. Sporządzić karty otworów geologicznych,
5. Sporządzić karty sondowań dynamicznych,
6. Na podstawie w/w badań sporządzić załącznik z badań laboratoryjnych gruntów,
7. Na podstawie w/w badań sporządzić zestawienie wyników badań.

4. Termin

1 miesiąc od daty podpisania Umowy.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zastosowaniu tej metody w przynajmniej 1 udokumentowanym opracowaniu.