|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Kosztorys ofertowy.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka - Przewrotne w km 1+800-7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary, gm. Głogów Małopolski  |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | **Cena jedn. [zł]** |  **Wartość [zł]** |
|  |  | **Roboty utrzymaniowe** |  |  |  |   |   |
| 1.1 | KNR 1501/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem:w km 1+800 – 7+900 50% z ogólnej powierzchni tj. 38010 x 0,5 = 19005 m2 | m2 | 19 005 | 1 |  |  |
| 1.2 | KNR 1501/115/2  | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m2 | 19 005 | 1 |  |  |
| 1.3 | KNR 1501/114/9 | Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50% z ogólnej powierzchni tj. 38010 x 0,5 = 19005 m2 |  m2 | 19 005 | 1 |  |  |
| 1.4 | Kalkulacja indywidualna | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna z wygrabieniem cieków, porost gęsty, twardy z przycięciem zwisów (dopuszcza się użycie łyżki koszącej)w km 1+800 - 5+180 licząc śr. 1,8 m tj. 3380 x 1,8 x 0,8 = 4867 m2w km 5+180 – 7+300 licząc śr. 1,2m tj.2120 x 1,2 x 0,8 = 2035 m2 |  m2 | 6 902 | 1 |  |  |
| 1.5 | KNR 1501/115/7 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi w km 1+800 – 5+180, 3380 x 1,8 x 0,6 = 3650 m2 i w km 5+180 – 5+770, 590 x 1,2 x 0,6 = 424 |  m2 | 1 050 | 1 |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu netto |   |
|  |  | VAT8% |   |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |   |