|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Kosztorys ofertowy**  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec  |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | **Cena jedn. [zł]** | **Wartość [zł]** |
|  |  | **Roboty utrzymaniowe** |  |  |  |   |   |
| 1.1 | KNR 1501/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy,  | m2 | 42 385 | 1 |  |  |
| 1.2 | KNR 1501/115/2  | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m2 | 42 385 | 1 |  |  |
| 1.3 | KNNRW10/2508/5 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp potoku, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardyz wygrabieniem, załadunkiem na środki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 – 8+979 tj. 670 mbminus kolektor = 581 mb pasem 2,5m2/mb  | m2 | 2 905  | 1 |  |  |
| 1.4 | KNR 1501/114/8 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna porost gęsty, twardy  | m2 | 7 266 | 1 |  |  |
| 1.5 | KNR 1501/115/3 | Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m | m2 | 7 266 | 1 |  |  |
| 1.6 | KNNRW10/2508/7 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna potoku porost gęsty twardy z wygrabieniem, załadunkiem na środki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 – 8+979 tj. 670 mb minus kolektor = 581 mb pasem szer. 1,2 m  | m2  | 697 | 1 |  |  |
| 1.7 | KNR 1501/115/8 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do60 % | m2 | 3 633 | 1 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-01/109/5 | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości | ha | 0,10 | 1 |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu netto |   |
|  |  | VAT |   |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |   |