** Przedmiar robót**

|  |
| --- |
| Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000 – 20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t. Usuniecie zatorów powstałych w wyniku przepływu wód powodziowych 70 % z całości. Miejsce składowania urobku w gestii wykonawcy. Analogia. Usunięcie ręczne zatorów powstałych w wyniku przepływu wód powodziowych 30 % z całości. Analogia. Wywożenie gałęzi, transport na odległość do 1 km , wywiezienie urobku po usunięciu ręcznym zatorów. Miejsce składowania urobku w gestii wykonawcy. Analogia. Obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów. | mp | 1 | 1 |

**Roboty bud.**