**Kosztorys ofertowy**

|  |
| --- |
| **Usuwanie zatorów na potoku Przyrwa Nil lokalnie w km 0+000 – 20+000 gm. Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa** |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | **Cena jedn. [zł]** | **Wartość [zł]** |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t. Usuniecie zatorów powstałych w wyniku przepływu wód powodziowych 70 % z całości. Miejsce składowania urobku w gestii wykonawcy. Analogia. Usunięcie ręczne zatorów powstałych w wyniku przepływu wód powodziowych 30 % z całości. Analogia. Wywożenie gałęzi, transport na odległość do 1 km , wywiezienie urobku po usunięciu ręcznym zatorów. Miejsce składowania urobku w gestii wykonawcy. Analogia. Obrobienie skarp i dna po usunięciu zatorów. | mp | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu netto |  |
|  |  | VAT |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |

**Przyjęto do rozbiórki 104,5 mp zatorów**