Prace naprawcze na jazach rzek Baryczy i Prądni II 
	Budowa :	Budowle hydrotechniczne
	Obiekt :	Roboty budowlane naprawcze w 2022 r.
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Jaz Gądkowice w km 101+850 rzeki Baryczy		
	 
	1	KNR-W 7-20 0401-01 WACETOB wyd.I 1992	0,750	t
		Demontaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - mechanizm napędowy zasuwy
	 
		3 * 0.25 =	0,750
	 
	Razem   =	  0,750	t

	 
	2	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	3,600	t
		Demontaż zasuwy jazu przy użyciu dźwigu w celu pomalowania
	 
		3 * 1.2 =	3,600
	 
	Razem   =	  3,600	t

	 
	3	404-1107-01	4,350	t
		Transport zdemontowanych elementów jazu do zakładu naprawczego, a po remoncie do miejsca montażu
		samochodem skrzyniowym do 5 t z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleglość do 15 km
	 
		0.75 + 3.6 =	4,350
	 
	Razem   =	  4,350	t

	 
	4	KNR-W 7-20 0401-01 WACETOB wyd.I 1992	0,750	t
		Montaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - mechanizm napędowy zasuwy
	 
		3 * 0.25 =	0,750
	 
	Razem   =	  0,750	t

	 
	5	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	3,600	t
		Montaż zasuwy jazu przy użyciu dźwigu - po pomalowaniu
	 
		3 * 1.2 =	3,600
	 
	Razem   =	  3,600	t

	 
	6	KNNR 010-2606-03-00 WACETOB Warszawa	3,000	10 m2
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, kratowych - mechanizmów wyciagowych, konstrukcji nośnej,
		barierek
	 
		30 / 10 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	10 m2

	 
	7	KNNR 010-2606-02-00 WACETOB Warszawa	2,304	10 m2
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, pełnościennych - zasuw

	                      Prace naprawcze na jazach rzek Baryczy i Prądni II 
	1.  Jaz Gądkowice w km 101+850 rzeki Baryczy
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		3 * 2 * 3.2 * 1.2 / 10 =	2,304
	 
	Razem   =	  2,304	10 m2

	 
	8	Pozycja	9,000	m
		Wymiana gumy uszczelniającej i płaskowników mocujących gumę

	 
	2	Jaz Potasznia na w km 105+625 rzeki Barycz		
	 
	9	KNR-W 7-20 0401-01 WACETOB wyd.I 1992	1,200	t
		Demontaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - mechanizm napędowy zasuwy
	 
		3 * 0.4 =	1,200
	 
	Razem   =	  1,200	t

	 
	10	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	4,800	t
		Demontaż zasuwy jazu przy użyciu dźwigu w celu pomalowania
	 
		3 * 2 * 0.8 =	4,800
	 
	Razem   =	  4,800	t

	 
	11	404-1107-01	6,000	t
		Transport zdemontowanych elementów jazu do zakładu naprawczego, a po remoncie do miejsca montażu
		samochodem skrzyniowym do 5 t z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleglość do 15 km
	 
		1.2 + 4.8 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	t

	 
	12	KNNR 010-2601-04-00 WACETOB Warszawa	1,500	m3
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Remont konstrukcji żelbetowych o grubości: ponad 20 cm

	13	Pozycja	1,000	kpl
		Naprawa drabinek wyciągowych - wymiana śrób mocujących dług. 30 cm - 12 szt., wymiana sworzni dług. 12 cm, grub.
		2,0 cm, prostowanie drabinek wyciągowych, wymiana wałków prowadzących drabinki st. 8

	14	KNR-W 7-20 0401-01 WACETOB wyd.I 1992	1,200	t
		Montaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - mechanizm napędowy zasuwy
	 
		3 * 0.4 =	1,200
	 
	Razem   =	  1,200	t

	 
	15	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	4,800	t
		Montaż zasuwy jazu przy użyciu dźwigu - po pomalowaniu
	 
		3 * 2 * 0.8 =	4,800
	 
	Razem   =	  4,800	t

	                      Prace naprawcze na jazach rzek Baryczy i Prądni II 
	2.  Jaz Potasznia na w km 105+625 rzeki Barycz
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	16	KNNR 010-2606-03-00 WACETOB Warszawa	3,000	10 m2
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, kratowych - mechanizmów wyciagowych, konstrukcji nośnej,
		barierek
	 
		30 / 10 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	10 m2

	 
	17	KNNR 010-2606-02-00 WACETOB Warszawa	4,608	10 m2
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, pełnościennych - zasuw
	 
		3 * 2 * 3.2 * 2 * 1.2 / 10 =	4,608
	 
	Razem   =	  4,608	10 m2

	 
	 
	3	Jaz Luboradów w km 0+100 rzeki Prądnia II		
	 
	18	KNR-W 7-20 0401-02 WACETOB wyd.I 1992	4,800	t
		Demontaż zasuw jazu przy użyciu dźwigu
	 
		3 * 2 * 0.8 =	4,800
	 
	Razem   =	  4,800	t

	 
	19	KNNR 010-2606-03-00 WACETOB Warszawa	1,000	10 m2
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych - kratowych

	20	ZAŁ.1 - KNNR 010-2001-01-00 MRRiB	0,200	t
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Demontaż prowadnic zasuw, przy szerokości prowadnicy do 160 mm

	21	ZAŁ.1 - KNNR 010-2001-01-00 MRRiB	0,147	t
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Montaż prowadnic zasuw, przy szerokości prowadnicy do 160 mm - 65 mm
	 
		4 * 2 * 2.6 * 7.09 / 1000 =	0,147
	 
	Razem   =	  0,147	t

	 
	22	ZAŁ.1 - KNNR 010-0304-03-00 MRRiB	3,800	m2
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Okucie i założenie zasuw drewnianych z desek o grubości, po ostruganiu: 46 mm
	 
		4 * 0.95 * 1.0 =	3,800
	 
	Razem   =	  3,800	m2

	 
	23	KNNR 010-2601-04-00 WACETOB Warszawa	1,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]		
		Remont konstrukcji żelbetowych o grubości: ponad 20 cm

	                      Prace naprawcze na jazach rzek Baryczy i Prądni II 
	3.  Jaz Luboradów w km 0+100 rzeki Prądnia II
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		1.0 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	m3

	 
	24	KNR 4-01 0108-06	8,800	m3
		Zakup ziemi
	 
		4.0 * 2.0 * 1.1 =	8,800
	 
	Razem   =	  8,800	m3

	 
	25	KNR 2-01 0313-02	8,800	m3
		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) -- likwidacja wyrwy
	 
		4.0 * 2.0 * 1.1 =	8,800
	 
	Razem   =	  8,800	m3

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -