Naprawa jazu Łękanów w km 3+570 na Rowie Śląskim II 
	Budowa :	Budowle hydrotechniczne
	Obiekt :	Roboty budowlane naprawcze w 2022 r.
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Prace przygotowawcze		
	 
	1	KNR 15-01 0114-04	214,000	m2
		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku na długości po 5 m poniżej poszuru i powyżej
		ponuru na długości 5mb oraz w sąsiedztwie jazu 10,0*3,0+2*4,0*23,0=214,0m
	 
		214.0 =	214,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  214,000	m2

	 
	2	KNR 15-01 0115-02	214,000	m2
		Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m
	 
		214 =	214,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  214,000	m2

	 
	3	KNNR-W 10 2509-06 WACETOB 2001	23,000	m
		Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,4-3,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m
	 
		23 =	23,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  23,000	m

	 
	4	KNR-W 2-01 0413-01	9,000	m3
		Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darniną na płask, 2 grodzie o wysokości 1,0m,
		szerokości korony 0,5m
	 
		9 =	9,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  9,000	m3

	 
	5	kalkulacja włas	21,000	m
		Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3
		m o śr. 400 mm, wraz z demontażem
	 
		21 =	21,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  21,000	m

	 
	 
	2	Prace naprawcze		
	 
	6	KNR 7-20 0611-01	0,050	t
		Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących - śrubowy bez przekładni zębatej o
		udźwigu do 2.0 t - analogia demontaż mechanizmów wyciągowych zasuw 2szt*0,024t/szt

	7	KNR 7-20 0605-02	0,320	t
		Montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 5.0 m2 - analogia demontaż uszkodzonych zasuw
		drewnianych 2*1,8m*1,28m

	                      Naprawa jazu Łękanów w km 3+570 na Rowie Śląskim II 
	2.  Prace naprawcze
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0.320 =	0,32
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,320	t

	 
	8	7 0208-06 z.o.3	0,170	t
		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg - demontaż starych prowadnic 2*2*
		(3,30+1,47)*8,64kg/mb=165kg

	9	KNNR 7 0208-06	0,170	t
		Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg, nowe prowadnice 2*2*
		(3,30+1,47)*8,64kg/mb=165kg

	10	KNNR 10 2001-01	0,170	t
		Montaż prowadnic zasuw o szerokości do 160 mm

	11	KNR K-01 0102-01 KOPRIN 2002	38,700	m2
		Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych kładka robocza, filary i
		skrzydełka 2*10*0,87+2*2*(0,4+1,1)+2*(0,5+1,1)+4*2,8*1,8/2= 38,7
	 
		2 * 10 * 0.87 + 2 * 2 * (0.4 + 1.1) + 2 * (0.5 + 1.1) + 4 * 2.8 + 1.8 / 2 =	38,70
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  38,700	m2

	 
	12	KNR 2-11 0305-05	3,840	m2
		Zasuwy drewniane o grubości desek i bali po ostruganiu 65 mm interpolacja norm z tabel 0305-04 i 0305-05 2 zasuwy o
		wymiarach h*b= 1,5*1,28 2*1,5*1,28
	 
		3.84 =	3,84
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  3,840	m2

	 
	13	KNNR 010-2005-01-00 MRRiB	0,050	t
		Montaż ręcznych mechanizmów wyciagowych zamknięć budowli piętrzących, śrubowych, bez przekładni zębatej, o
		udźwigu: do 2,0 t
	 
		0.05 0.048 =	0,05
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,050	t

	 
	14	KNNR-W 10 2606-03 WACETOB 2001	17,700	m2
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym poręcze rury fi
		60mm 6*1+2*(7+10)*0,186m2/mb=7,44m2 ceownik 80*45 4*(3,30+1,47)*0,328m2/mb=6,26m2 ceowniki 100*50
		2*10*0,20m2/mb=4,0m2 7,44+6,26+4,0=
	 
		17.7 =	17,70
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  17,700	m2

	 
	15	KNNR 10 1904-03	1,000	szt.bud.
		Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów P-3 i PP-2;zastawek Z-4 do Z-6;stopni St-1 -
		studzienka zbiorcza - grunt sypki
	 
		1 =	1,00

	                      Naprawa jazu Łękanów w km 3+570 na Rowie Śląskim II 
	2.  Prace naprawcze
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  1,000	szt.bud.

	 
	16	KNNR 10 1904-05	1,000	szt.bud.
		Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów P-3 i PP-2;zastawek Z-4 do Z-6;stopni St-1 -
		pompowanie wody z wykopu
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  1,000	szt.bud.

	 
	17	KNNR-W 10 2601-01 WACETOB 2001	5,040	m3
		Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Remont umocnień betonowych na
		skarpach o dł. 8,5mb na poszurze i 3,5mb na ponurze poprzez uzupełnienie ubytków powstałych w wyniku korozji
		betonu. 2*[(8,5*3,5)+(3,5*3,5)]*0,05=5,04
	 
		2 * ((8.5 * 3.5) + (3.5 * 3.5)) * 0.06 =	5,04
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  5,040	m3

	 
	18	KNR 214-0707-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,250	m2
		Wykonanie okładziny z kostek betonowych sześciokątnych KCS20: na skarpie - grubość 20 cm
	 
		2 * (1.75 * 3.5) =	12,25
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  12,250	m2

	 
	 
	3	Prace wykończeniowe i porzadkowe		
	 
	19	KNNR-W 10 2104-09 WACETOB 2001	2,000	szt.
		Łaty wodowskazowe na ścianach budowli od strony wody górnej i dolnej
	 
		2 =	2,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  2,000	szt.

	 
	20	kalkulacja włas	2,500	m3
		Utylizacja resztek budowlanych, gruzu i śmieci.
	 
		2.5 =	2,50
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  2,500	m3

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -