**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***„Zakup urządzeń do karczowania pni na potrzeby Zespołu Wsparcia Technicznego***

***w Sandomierzu – Zakup dwóch mulczerów leśnych kompatybilnych z ciągnikami Valtra G115H”***

Przedmiotem zamówienia jest zakup **dwóch mulczerów leśnych o szerokości roboczej 2000 mm** **kompatybilnych z ciągnikiem Valtra G115H** .

1. **Dane techniczne mulczera:**
* urządzenie fabrycznie nowe
* masa całkowita: do 1850 kg
* Szerokość robocza mulczera 2000 mm
* Maksymalna średnica rozdrabniania pni drzew 250 mm
* Przekładnia pasowa - obustronna 2×5 XPB
* Mechanizm roboczy o średnicy rotora 430 mm, wyposażony w komplet 46 kutych wymiennych zębów frezujących o zwiększonej trwałości dzięki zastosowaniu 2-ch płytek z węglika spiekanego.

Kompletny zestaw powinien posiadać:

3-punktowe połączenie, Kat. III,

wał wejściowy 1″ 3/4 Z6

1000 obr/min – przekładnia krzyżowa

obustronna przekładnia pasowa,

10 pasków -uzębionych pasków klinowych (2x5szt )

rotor Ø 430mm,

wymienne, kute, dwupłytkowe zęby frezujące,

hydrauliczną regulację tylnej osłony,

płozy ze stali odpornej na ścieranie o regulowanej wysokości,

dwurzędowy czołowy ekran łańcuchowy,

ramię grabiące -sterowane hydraulicznie

* wyprowadzone punkty ułatwiające smarowanie
* Pakiet wzmocnień stalą trudnościeralną obejmujący – komorę wewnętrzną rotora, pokrywę tylną, przeciwnoże i grzebienie, elementy mające styk z rozdrabnianym materiałem i gruntem
* instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim
* deklaracja zgodności z normami europejskimi
* inne wymagane i niezbędne do prawidłowego działania urządzenia czynniki( oleje, smary, itp.)
1. **Dodatkowe wymagania:**
* szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia
* WOM z jednokierunkowym tarczowym sprzęgłem przeciążeniowym 2600 Nm , kompatybilny z ciągnikiem Valtra G115H (dla każdej z maszyn)
* zapasowy komplet zębów frezujących (dla każdej z maszyn).
1. **Dostawa, gwarancja, serwis, szkolenie:**

**Dostawa**

**Mulczery leśne,** powinny być dostarczone na koszt Wykonawcy do następujących lokalizacji:

* **RZGW Kraków –Zarząd Zlewni w Sandomierzu - Nadzór Wodny w Sandomierzu , ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz – 1 szt.**
* **RZGW Kraków – Zarząd Zlewni w Sandomierzu- Zespół Wsparcia Technicznego w Szczucinie,
ul. Kościuszki 28, 33-230 Szczucin** – **1 szt.**

**Gwarancja**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji na okres minimalnie 24 miesięcy
i zapewnił serwis w miejscu garażowania (dostawy) przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy**.**

**Serwis gwarancyjny**

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe
i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary itp.). Wykonawca koszt wykonania tych przeglądów winien uwzględnić w cenie oferowanego sprzętu jeśli są przez producenta wymagane.

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.

W przypadku konieczności serwisowania lub naprawy sprzętu w punkcie serwisowym Wykonawcy,
Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do i z punktu serwisowego i naprawy
w trakcie trwania gwarancji.

**Serwis pogwarancyjny**

Należy podać w ofercie dane punktu serwisowego zajmującej się serwisem pogwarancyjnym sprzętu.

**Szkolenie**

Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie uruchomić urządzenie oraz wykonać szkolenie z obsługi
i konserwacji mulczera dla pracowników obsługi w miejscach dostawy. Termin szkolenia zostanie ustalony przy odbiorze dostawy.