**Załącznik nr 2b do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 2**

**Zakup rębaków**

**Część 2** Zakup rębaków na potrzeby RZGW Wrocław

**Część 2**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 2 sztuk rębaków z napędem spalinowym na podwoziu kołowym,**
z których każdy musi spełniać określone poniżej wymagania techniczne:

1. **Dane techniczne rębaka :**
* urządzenie fabrycznie nowe
* masa całkowita: do 300 kg
* platforma jednoosiowa z dwoma kołami z zaczepem kulowym samochodowym
* wysokość w pozycji spoczynkowej (do transportu): **max 200 cm**
* wymiary wlotu do komory nożowej powinny umożliwiać swobodny załadunek gałęzi o średnicy maksymalnej wraz z odrostami
* zdolność do rozdrabniania gałęzi o średnicy maksymalnej: **min 12 cm**
* ilość ostrzy tnących min. szt. 2
* prędkość obrotowa ostrzy: min 2000 obr./ minutę
* wyłącznik bezpieczeństwa
* mechanizm podający materiał z napędem hydraulicznym i regulowaną prędkością
* wydajność urządzenia: min 5 m3/h
* bieg wsteczny rolek podawczych
* regulowany komin wyrzutowy
* wyłącznik bezpieczeństwa
* deklaracja zgodności z normami europejskimi
* jeden dodatkowy zestaw noży tnących
* instrukcja obsługi w języku polskim
1. **Dane techniczne silnika:**
* rodzaj napędu: 4-suwowy silnik spalinowy
* rodzaj paliwa: olej napędowy/ benzyna
* pojemność silnika: min 400 cm³
* moc silnika: min 15 KM
* rozruch: elektryczny/szarpak
* Poziom emisji spalin: min EURO V

**3 Dostawa**

Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy i rozładuje sprzęt do następujących lokalizacji Zamawiającego:

* RZGW Wrocław – Zbiornik Wodny Bukówka, Bukówka 72, 58-420 Lubawka – **1 szt.**
* RZGW Wrocław – Zbiornik Wodny Słup, Słup 2, 59-424 Męcinka – **1 szt.**

**Dodatkowe wymagania dla rębaków z napędem spalinowym na podwoziu kołowym:**

**Gwarancja**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji na okres co najmniej **24 miesięcy**
i zapewnił serwis w miejscu garażowania (dostawy) przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy**.**

**Serwis gwarancyjny**

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.). Koszt wykonania tych przeglądów winien uwzględnić w cenie oferowanego sprzętu.

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.

W przypadku konieczności serwisowania lub naprawy sprzętu w punkcie serwisowym Wykonawcy,
Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do i z punktu serwisowego i naprawy
w trakcie trwania gwarancji.

**Serwis pogwarancyjny**

Należy podać w ofercie dane punktu serwisowego zajmującej się serwisem pogwarancyjnym sprzętu.

**Szkolenie**

Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny uruchomić urządzenie oraz wykonać szkolenie z obsługi i konserwacji rębaka dla pracowników obsługi w miejscach dostawy.

Czas szkolenia - 1 godzina.

Ilość osób biorących udział w szkoleniu ze strony Zamawiającego maks. – 5 osób w każdym miejscu dostawy.

Termin szkolenia: do 8 dni od odbioru dostawy w terminie ustalonym z Zamawiającym.