**KOSZTORYS OFERTOWY – ROBOTY**

**Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna w m. Wola Jasienicka w km 8+120-8+180**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **netto** | **netto** |
| **1** | **Roboty przygotowawcze km 8+120-8+180** |  |  |  |  |
| 1.1 | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości | ha | 0,01 |  |  |
| 1.2 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem | m2 | 100 |  |  |
| 1.3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7·m | km | 0,06 |  |  |
| **2** | **Roboty ziemne km 8+120-8+180** |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III  =(60\*1\*0,3)+(60\*0,5\*0,25)+(60\*0,5\*0,25) | m3 | 33 |  |  |
| 2.2 | Zakup ziemi z dowozem  =60\*0,5\*0,3 | m3 | 9 |  |  |
| 2.3 | Plantowanie obrobienie na czysto skarp, dna wykopów wykonanych ręcznie kat gruntu od I-III  =60\*1,5 | m2 | 90 |  |  |
| 2.4 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kat gruntu III-IV | m3 | 9 |  |  |
| 2.5 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV | m2 | 33 |  |  |
| 2.6 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 90 |  |  |
| **3** | **Konstrukcje kamienne km 8+120-8+180** |  |  |  |  |
| 3.1 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego- pod kosz  =(60\*1\*0,25) | m3 | 15 |  |  |
| 3.2 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego za kosz  =(60\*0,5\*0,3)+(35\*0,5\*0,3) | m3 | 14,25 |  |  |
| 3.3 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego nad kosze zabezpieczenie skarpy  =(35\*0,5\*0,3)+(25\*0,8\*0,3) | m3 | 11,25 |  |  |
| 3.4 | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5x1,0x0,5·m  =(2\*60\*1\*0,5)+(35\*1\*0,5) | m3 | 77,5 |  |  |
| 3.5 | Doprowadzenie do stanu pierwotnego działek i posesji udostępnionych do przejazdu i wywozu gruntu wydobytego z wykopu | kpl | 1 |  |  |
|  | **Wartość kosztorysowa netto** | | |  |
|  |  | **Podatek VAT 23%** | | |  |
|  |  | **Wartość kosztorysowa brutto** | | |  |

…………….……………………………….…

(Data, pieczęć i podpis wykonawcy)