**Załącznik nr 1.1 do SIWZ**

**OFERTA**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku**

**ul.  Branickiego 17A, 15-085 Białystok**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

**Dostawa łodzi, w tym: inspekcyjno-pomiarowych wraz z wyposażeniem – CZĘŚĆ 1**

Ja/My, niżej podpisany(-ni)

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców*

**e-mail: ............................................................**

1. Oferuję(-jemy) wykonanie części 1 zamówienia za cenę brutto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Marka, model i wersja łodzi/silnika/przyczepy podłodziowej** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość jednostek**  **(szt)** | **Wartość netto**  **w złotych**  **(kol. 3 x kol. 4)** |
| *Kol. 1* | *Kol.2* | *Kol. 3* | *Kol. 4* | *Kol. 5* |
|  | **łódź wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym**  marka ……………………..model ………………………….. rok produkcji………………………….. . |  | 1 |  |
|  | **silnik zaburtowy:**  marka ……………….. model ………………………. moc ……………KM, masa całkowita ……….………….. kg. |  | 1 |  |
|  | **przyczepa podłodziowa**  marka …………… model ………………………., rok produkcji ………………………………….. |  | 1 |  |
| **Wartość netto** | | | |  |
| **Podatek VAT (…. %)** | | | |  |
| **Wartość brutto** | | | |  |

Cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia.

1. **Oświadczam(-my), że że udzielam(-my) gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres[[1]](#footnote-1)**:

12 miesięcy;

18 miesięcy;

24 miesięcy;

30 miesięcy;

36 miesięcy;

**licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia**

**UWAGA:**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy X przy żadnej z powyższych opcji, jako obowiązujący zostanie przyjęty okres gwarancji jakości i rękojmi wynoszący 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.**

1. Oferuję(-jemy) realizację dostawy w terminie **do dnia 15 grudnia 2020 r.**
2. Oferuję(-jemy) następującą łódź wraz z wyposażeniem techniczno-eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja łodzi z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową** | **Deklaracja Wykonawcy[[2]](#footnote-2)** |
| **Łódź Z SILNIKIEM** | | |
| **Dane ogólne** | | **Marka: ……………………..**  **Model: ……………………..**  **Wersja wyposażenia: ………………** |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji: nie wcześniej niż 2020 r. | TAK / NIE |
| 2 | Długość całkowita - od 7,00 m do 9,00 m, | TAK / NIE |
| 3 | Szerokość całkowita – od 2,40 m do 3,00 m | TAK / NIE |
| 4 | Wysokość do najwyższej nierozbieralnej części – nie większa niż 3,50 m. | TAK / NIE |
| 5 | Liczba osób – nie mniej niż 6 osób. | TAK / NIE |
| 6 | Maksymalne zanurzenie do 0,40 m z silnikiem. | TAK / NIE |
| 7 | Rejon pływania: 2, 3 i 4 | TAK / NIE |
| 8 | Kolorystyka łodzi: ciemnoniebieski lub odcień zbliżony, jednakowy dla pokładu i nadbudówki. | TAK / NIE |
| 9 | Silnik zaburtowy o mocy co najmniej 200 KM, szt. 1. | TAK / NIE |
| 10 | Poziom hałasu zgodny z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach Rzeczypospolitej Polskiej | TAK / NIE |
| **Kadłub, pokład** | | |
| 11 | Kadłub i nadbudówka wykonane w 100% z aluminium typu morskiego. | TAK / NIE |
| 12 | Pokład pokryty powłoką antypoślizgową syntetyczną. | TAK / NIE |
| 13 | Polery cumownicze na dziobie, śródokręciu i rufie z aluminium. | TAK / NIE |
| 14 | Relingi i kosz dziobowy z aluminium. | TAK / NIE |
| 15 | Podwodna część kadłuba zabezpieczona powłoką antyporostową. | TAK / NIE |
| 16 | Grubość poszycia nie mniejsza niż:   1. Dno 4,0 mm; 2. Burt 3,0 mm. | 1. TAK / NIE 2. TAK / NIE |
| 17 | Nadbudówka (sterówka) umiejscowiona na śródokręciu. | TAK / NIE |
| 18 | Światła nawigacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2072). | TAK / NIE |
| 19 | W części rufowej:   1. na otwartym pokładzie dwie otwierane bakisty z opcjonalnym tapicerowanym wykończeniem do siedzenia, 2. składany stolik do pracy na zewnątrz, 3. składane ławki, 4. oświetlenie pokładu rufowego. | 1. TAK / NIE 2. TAK / NIE 3. TAK / NIE 4. TAK / NIE |
| 20 | W części dziobowej otwierana bakista kotwiczna. | TAK / NIE |
| **STERÓWKA** | | |
| 21 | Drzwi wejściowe przesuwne od strony rufy przeszklone i zamykane na klucz | TAK / NIE |
| 22 | Okna i drzwi sterówki zapewniające odpowiednią widoczność, umożliwiające obserwację otoczenia przez sterującego łodzią w każdym kierunku | TAK / NIE |
| 23 | Luki otwierane w sterówce | TAK / NIE |
| 24 | Wycieraczki przedniej szyby – min 2 szt | TAK / NIE |
| 25 | Pulpit ze wskaźnikami umożliwiającymi odczyt parametrów pracy silnika, trym silnika wraz z konsolą urządzeń | TAK / NIE |
| 26 | Radio z głośnikami | TAK / NIE |
| 27 | Stanowisko sterowania po prawej stronie | TAK / NIE |
| 28 | Okna boczne przesuwne (otwierane) | TAK / NIE |
| 29 | Oświetlenie | TAK / NIE |
| 30 | Min. 1 szt. gniazda na 12V. | TAK / NIE |
| 31 | Min. 1 szt. gniazd USB. | TAK / NIE |
| 32 | Fotel sternika z możliwością regulacji. | TAK / NIE |
| 33 | Jedno miejsce do siedzenia z pulpitem do pracy po przeciwnej burcie. | 1. TAK / NIE 2. TAK / NIE 3. TAK / NIE |
| 34 | W sterówce stanowiska siedzące dla min. 3 osób ze stolikiem. | TAK / NIE |
| 35 | Tapicerka mebli (fotele itp.) w sterówce z materiału syntetycznego. | TAK / NIE |
| 36 | Zasłony szyb bocznych i drzwi z materiału syntetycznego. | TAK / NIE |
| 37 | Szafki (schowki) zamykane, w ilości min. szt. 2 - ich umiejscowienie musi być jak najbardziej ergonomiczne, nie przeszkadzające użytkownikom. | TAK / NIE |
| 38 | Zlewozmywak z baterią i podgrzewaniem wody. | TAK / NIE |
| 39 | Wentylator sterówki z zasilaniem solarnym. | TAK / NIE |
| 40 | Podłoga sterówki pokryta powłoką antypoślizgową syntetyczną. | TAK / NIE |
| **Kabina** | | |
| 41 | Wentylator kabiny z zasilaniem solarnym. | TAK / NIE |
| 42 | Miejsce do spania dla co najmniej dwóch osób. | TAK / NIE |
| 43 | Oświetlenie punktowe. | TAK / NIE |
| **Wydzielony blok sanitarny** | | |
| 44 | Zbiornik wody czystej co najmniej 50 l z certyfikatem dopuszczającym do kontaktu z żywnością | TAK / NIE |
| 45 | WC w osobnym pomieszczeniu (kabinie) | TAK / NIE |
| 46 | Zbiornik ściekowy certyfikowany wyposażony w pompę elektryczną (instalację oddawania ścieków na ląd) | TAK / NIE |
| 47 | Wentylator pomieszczenia WC z zasilaniem solarnym | TAK / NIE |
| **Wyposażenie specjalistyczne** | | |
| 48 | Echosonda jednowiązkowa (przetwornik jednoczęstotliwościowy 200 kHz) z aktualnymi mapami nautycznymi dróg wodnych w Polsce, wyświetlaczem co najmniej 9’’, wyposażona w odbiornik GPS, z interfejsem dotykowym. | TAK / NIE |
| 49 | Przetwornik dający efekt boczno-sonarowy umożliwiający odwzorowywanie struktur dna w technologii 3D | TAK / NIE |
| 50 | Przetwornik umożliwiający odwzorowanie ukształtowania dna przed łodzią | TAK / NIE |
| 51 | Echosonda musi posiadać możliwość komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami takimi jak tablet lub laptop, jak również zapisu uzyskanych danych na karcie pamięci lub nośniku typu USB | TAK / NIE |
| 52 | Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie danych na komputerze typu PC | TAK / NIE |
| 53 | Radio VFH z możliwością nasłuchu na dwóch kanałach (dual-watch) wraz z anteną | TAK / NIE |
| 54 | Belka sygnalizacyjna ostrzegawcza typu LED zgodna z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) | TAK / NIE |
| **Wyposażenie ogólne** | | |
| 55 | Ster strumieniowy w części dziobowej kadłuba | TAK / NIE |
| 56 | Automatyczny trym silnika. | TAK / NIE |
| 57 | Trym klapy. | TAK / NIE |
| 58 | Zbiornik paliwowy min. 200 l. | TAK / NIE |
| 59 | Pompa zęzowa ręczna. | TAK / NIE |
| 6 | Pompa zęzowa automatyczna. | TAK / NIE |
| 61 | Instalacja elektryczna 12V. | TAK / NIE |
| 62 | Min. 2 szt. akumulatorów wraz z przyłączem portowym. | TAK / NIE |
| 63 | Niezależne spalinowe ogrzewanie postojowe. | TAK / NIE |
| 64 | Pagaje/wiosła – 2 szt. | TAK / NIE |
| 65 | Kamizelki ratunkowe pneumatyczne automatyczne (liczba dostosowana do liczby osób). | TAK / NIE |
| 66 | Koło ratunkowe z rzutką. | TAK / NIE |
| 67 | Wyposażona apteczka pierwszej pomocy. | TAK / NIE |
| 68 | Odbijacze wraz z koszami ze stali nierdzewnej montowane na relingach – 4 szt. | TAK / NIE |
| 69 | Lornetka 7x50 wodoszczelna pływająca. | TAK / NIE |
| 70 | Latarka wodoszczelna. | TAK / NIE |
| 71 | Toporek strażacki wraz z rękawicami ognioochronnymi. | TAK / NIE |
| 72 | Gaśnice 2kg - 3 szt. z uchwytami zapobiegającymi przemieszczeniu się ich i oznakowaniem. | TAK / NIE |
| 73 | Plandeka na łódź na postój zimowy. | TAK / NIE |
| 74 | Bimini kokpitu. | TAK / NIE |
| 75 | Bosak ratowniczy szt. 1. | TAK / NIE |
| 76 | Kotwica min. 6 kg wraz z liną lub łańcuchem kotwicznym i elektryczną windą kotwiczną. | TAK / NIE |
| 77 | Reflektor (szperacz) sterowany ręcznie z kabiny. | TAK / NIE |
| 78 | Oświetlenie kokpitu. | TAK / NIE |
| 79 | Drabinka do zejścia do wody, przymocowana w części rufowej. | TAK / NIE |
| 80 | Pantograf pod silnik główny. | TAK / NIE |
| 81 | Komplet oznakowania wizualnego (nazwa, port macierzysty, znak „PL” logo PGW WP oraz komplet napisów związanych z eksploatacją oraz potrzebnych do odbioru PIP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej) – zgodne z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych | TAK / NIE |
| **Przyczepa podłodziowa dwuosiowa dedykowana do łodzi** | | |
| 82 | Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowej łodzi. | TAK / NIE |
| 83 | Przyczepa - fabrycznie nowa. | TAK / NIE |
| 84 | Rok produkcji – nie starsza niż 2020 rok. | TAK / NIE |
| 85 | Oświetlenie – preferowane typu LED zgodne z przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w RP. | TAK / NIE |
| 86 | Wyciągarka – odpowiednia do masy łodzi. | TAK / NIE |
| 87 | Kółko podporowe – regulowane. | TAK / NIE |
| 88 | Koło zapasowe – min. 1 szt. | TAK / NIE |
| 89 | Liczba osi – dwie osie hamowane. | TAK / NIE |
| 90 | Rolki slipowe - ilość i konfiguracja rolek dostosowana do typu łodzi. | TAK / NIE |
| 91 | Przyczepa dopuszczona do ruchu na drogach publicznych, posiadająca homologację. Wypis ze świadectwa homologacji dołączony do każdej przyczepy. | TAK / NIE |
| **Pozostałe wymagania** | | |
| 92 | Gwarancja jakości i rękojmia min. 12 miesięcy (liczona od daty podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu odbioru bez uwag). | TAK / NIE |
| 93 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 7 dni. | TAK / NIE |
| 94 | Próby na wodzie, szkolenie w zakresie obsługi, ustalone w terminie i miejscu z Zamawiającym. | TAK / NIE |
| 95 | Serwisy techniczne i okresowe w trakcie obowiązywania okresu gwarancji. | TAK / NIE |
| 96 | Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej. | TAK / NIE |
| 97 | Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej. | TAK / NIE |
| 98 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, opis techniczny, atesty oraz dokument klasyfikacyjny umożliwiający otrzymanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej najpóźniej przy dostawie. | TAK / NIE |
| 99 | Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa. | TAK / NIE |

1. Oświadczam(-my), że:

* oferuję(-)my warunki płatności zgodnie z postanowieniami SIWZ,
* zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SIWZ, wyjaśnień do SIWZ i jej zmian,
* akceptuję(-jemy) wzór umowy oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* akceptuję(-jemy) wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą,
* dostawy objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**[[3]](#footnote-3)**.

1. Wadium w wysokości ……………………. wniosłem/wnieśliśmy w dniu ……………........…r. w formie ………………………………………… W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu prosimy zwrócić je na konto …………………………………....………………………………………………………...……….
2. Dostawy objęte zamówieniem**[[4]](#footnote-4)**:

Wykonam(-my) osobiście

Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres zamówienia objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom *(o ile jest znana)* | Nazwa (firma)  Podwykonawcy  (o ile jest znana) | Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach art. 22a ustawy Pzp |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. | TAK / NIE\* |

* - niepotrzebne skreślić

1. **Informuję(-jemy), że wybór niniejszej oferty[[5]](#footnote-5):**

**NIE** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami   
o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj)** | **Wartość bez kwoty podatku** |
| 1. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł |
| … | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł |

1. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą **[[6]](#footnote-6)**

**TAK**

**NIE**

**W przypadku złożenia oferty wspólnej wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).**

1. Wykonawca jest **[[7]](#footnote-7)**:

spółdzielnią socjalną,

zakładem pracy chronionej,

zakładem aktywizacji zawodowej,

innym podmiotem

**Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (do celów statystycznych).**

1. Zobowiązuję(-jemy) się do przesyłania potwierdzeń korespondencji otrzymywanej mailem od Zamawiającego.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest:

………………………………………..…….. ; tel. ……………….…………;

adres e‑mail ………………………………………………..…………….

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

1)...........................................................................................................................

2)...........................................................................................................................

3)...........................................................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*miejscowość, data* *Dokument powinien być podpisany*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy*

1. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skreślić odpowiednie lub podać właściwą wartość [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-7)