**Załącznik nr 3 do SWZ**

|  |
| --- |
| KALKULACJA OFERTOWA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zamówienia : | | | | | | | |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku**  **- Nadzór Wodny Kolno** | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | | Jedn. miary | | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA Skroda KM 0+000 – 57+356** | | | | | | |
| 2.1. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 1+714 - 23+831 wraz z wygrabieniem | | m2 | | 88 468,000 |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty  pasem 6,0 m w km 1+714 - 23+831 wraz z wygrabieniem | | m² | | 132 702,000 |  |  |
| 2.3. | Stawka godzinowa | Ręczne usunięcie zatorów z koryta rzeki utrudniających swobodny przepływ wody w km 0+000 – 57+356 | | r-g | | 60,000 |  |  |
| 2.4. | Stawka godzinowa | Obsługa 5 szt. jazów (założenie, wyjęcie szandorów w  km 1+714, 6+950, 12+961, 16+313, 23+831, 29+260) | | r-g | | 35,000 |  |  |
| 2.5. | Stawka godzinowa | Transport szandorów do budowli hydrotechnicznych  załadunek, transport, wyładunek | | m-g | | 16,000 |  |  |
| 2.6. | KNNR-W 10  2508-04 | Drugie koszenie :Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp  rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki pasem  2 x 1,5 m w km 6+950 - 23+831 | | m2 | | 50 643,000 |  |  |
| 2.7. | KNNR-W 10  2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty  pasem 6,0 m w km 6+950 - 23+831 | | m2 | | 101 286,000 |  |  |
|  | **Wartość robót netto** | | | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | | | |  |
|  | **Wartość robót brutto** | | | | | | |  |
|  | Nazwa zamówienia : | | | | | | | |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku**  **- Nadzór Wodny Kolno** | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | | Jedn. miary | | Ilość jedn. | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA Łabna KM 0+000 – 12+555** | | | | | | |
| 2.1 | Stawka godzinowa | Ręczne usunięcie zatorów utrudniających swobodny  przepływ wody w km 0+000 - 12+555 | | r-g | | 16,000 |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy pasem:  2x2,0 m w km 0+000 – 12+555 | | m2 | | 50 220,000 |  |  |
| 2.3. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty pasem  1,20 m w km 0+000 – 7+700  1,0 w km 7+700 – 12+555 | | m² | | 14 095,000 |  |  |
|  | **Wartość robót netto** | | | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | | | |  |
|  | **Wartość robót brutto** | | | | | | |  |
|  | Nazwa zamówienia : | | | | | | | |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku**  **- Nadzór Wodny Kolno** | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | | Ilość jedn. | | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA kanał Ulgi KM 0+000 – 5+618** | | | | | | |
| 2.1. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy pasem:  2x2,5 m w km 0+000 – 1+920 | m2 | | 9 600,000 | |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty pasem:  1,5 m w km 0+000 – 1+920 | m² | | 2 880,000 | |  |  |
| 2.3. | Stawka godzinowa | Ręczne usunięcie zatorów z koryta rzeki utrudniających  przepływ wody w km 0+000 - 5+618 | r-g | | 32,000 | |  |  |
|  | **Wartość robót netto** | | | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | | | |  |
|  | **Wartość robót brutto** | | | | | | |  |
|  | Nazwa zamówienia : | | | | | | | |
|  | **Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku**  **- Nadzór Wodny Kolno** | | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | | Ilość jedn. | | Cena jedn. Netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 2 |  | **RZEKA kanał Poredy-Charubin KM 0+000 – 12+215** | | | | | | |
| 2.1. | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000 - 12+215, wraz z wygrabieniem | m2 | | 48 860,000 | |  |  |
| 2.2. | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty pasem:  1,2 m w km 0+000 – 12+215 | m² | | 14 658,000 | |  |  |
| 2.3. | Stawka godzinowa | Ręczne usuwanie zatorów z koryta rzeki utrudniających przepływ wody w km 0+000 – 12+215 | r-g | | 24,000 | |  |  |
| 2.4 | Stawka godzinowa | Obsługa 6 szt. jazów (założenie, wyjęcie szandorów) | r-g | | 18,000 | |  |  |
| 2.5 | Stawka godzinowa | Transport szandorów na jazy, (załadunek, wyładunek) | m-g | | 14,000 | |  |  |
|  | Wartość robót netto | | | | | | |  |
|  | Podatek VAT | | | | | | |  |
|  | Wartość robót brutto | | | | | | |  |

**Podsumowanie**

**Całkowita wartość prac**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/p | Nazwa | Wartość robót | | |
| netto | VAT | brutto |
| 1 | Rzeka Skroda |  |  |  |
| 2 | Rzeka Łabna |  |  |  |
| 3 | Rzeka kanał Ulgi |  |  |  |
| 4 | Rzeka kanał Poredy-Charubin |  |  |  |
| RAZEM | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*