**Załącznik nr 3 do SWZ**

|  |
| --- |
| KALKULACJA OFERTOWA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zamówienia: | | | | | |
|  | **Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku – Nadzór Wodny Węgorzewo** | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto(zł) | Wartość brutto ( zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rzeka Gołdapa w km 0+000-17+091, gmina Budry | | | | | | |
| 1 | stawka godz. | Ręczne rozebranie tam bobrowych, ułożenie gałęzi konarów wydobytych z tamy i ułożenie stosy na górnej krawędzi skarpy,rozplantowanie wydobytego namułu na odcinku km 0+000-17+091 | rg | 64,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów,koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2 x 3,0 m w km 0+000-17+091 Razem= 102546 m2 | m2 | 102546,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem: 7,0 m w km 0+000-1+200 5,0 m w km 1+200-2+440 3,0 m w km 2+440-14+320 2,2 m w km 14+320-17+091 Razem 56336,20 m2 | m2 | 56336,20 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn.netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Struga Pieczarki w km 0+000-0+400,1+200-2+763, gmina Pozezdrze** | | | | |  |
| 1 | stawka godz | Usunięcie zatorów i rozebranie tam bobrowych z koryta cieku na odcinku w km 0+000-0+400 i km 1+200-2+763 | rg | 36,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów,koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2x2,0 m w km 1+200-2+763 Razem 6252 m2 | m2 | 6252,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 1,6 m w km 1+200-1+650 2,0m w km 1+650-2+600 Razem =2620 m2 | m2 | 2620,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem: 1,0 m w km 2+600-2+763 Razem 163 m2 | m2 | 163,00 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto(zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Struga Gutowska w km 0+000-4+469, gmina Giżycko** | | | | | |
| 1 | stawka godz | Ręczne usunięcie tam bobrowych i zatorów z koryta rzeki w km 0+000-2+180,km 2+952-4+100,km4+174-4+469. Rozplantowanie wydobytego namułu, wydobyte gałęzie ułożyć na górnej krawędzi skarpy | rg | 48,00 |  |  |
| 2 | stawka godz. | Oczyszczanie z namułu studzienek drenarskich znajdujących się na rurociągach w km 2+180-2+952 , w km 4+100-4+170 | rg | 24,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem ; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000-1+100, 2 x 2,5 m w km 1+100-2+180, 2 x 2,5 m w km 2+952-3+800, 1x 2,0 m w km 3+800-4+100, 2 x 2,0 m w km 4+174-4+469 | m2 | 15820,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 3,0 m w km 0+000-0+420, 2,0 m w km 0+420-1+100, 1,2 m w km 1+100-1+550, 1,0 m w km 1+550-2+180 | m2 | 3790,00 |  |  |
| 5 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem 1,2 m w km 2+952 - 3+100, 1,0 m w km 3+100-4+100, 0,8 m w km 4+174-4+469 | m2 | 1413,60 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto ( zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Rzeka Grodzisko w km 0+000-11+000, gmina Banie Mazurskie** | | | | | |
| 1 | stawka godz. | Ręczne usunięcie zatorów i tam bobrowych . Ułożenie wydobytych gałęzi z tam i dna rzeki w stosy na górnej krawędzi skarpy, rozplantowanie wydobytego namułu na odcinku w km 0+000-11+000 | rg | 60,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem ; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000-1+160 | m2 | 4640,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem 1,2 m w km 0+000 - 1+160 | m2 | 1392,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 10 2504-02 | Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-1,00 z namułu gr. do 50 cm szt.5 na rurociągu drenarskim w km 10+020 - 11+020 | szt. | 5,00 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Rzeka Sapina w km 20+663-23+790, 29+550-31+362, 32+424-34+908, 35+616-37+675, 39+039-41+830, gmina Kruklanki** | | | | | |
| 1 | stawka godz | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów i utrudniających przepływ wody na odcinkach w km 20+663-23+790, w km 29+550-31+362, w km 32+424-34+908, w km 35+616-37+675, w km 39+039-41+830 | rg | 120,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem ; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 32+424-34+908 (2484) , 2 x 2,0 m w km 35+616-37+675 (2059), 2 x 2,0 m w km 39+039-41+830 (2791) | m2 | 29336,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem 4,0 m w km 32+424-34+908 (2484) | m2 | 9936,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 10 2508-06 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ; porost rzadki pasem 1,4 m w km 35+616-37+675 ( 2882,6 m2), 1,4 m w km 39+039-40+040 (1401,4 m2) | m2 | 4284,00 |  |  |
| 5 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 1,2 m w km 40+040-41+830 | m2 | 2148,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0109-06 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia | ha | 0,30 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0110-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 30,00 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Struga Antonowo w km 0+000-2+827, gmina Giżycko** | | | | | |
| 1 | stawka godz | Ręczne usuwanie tam bobrowych i zatorów z koryta cieku na odcinku 0+000-2+827. Wydobyty namuł rozplantować na skarpie, gałęzie, konary ułożyć w stosy na górnej krawędzi skarpy | rg | 32,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000-1+200, 2 x 2,5 m w km 1+200-2+600 2 x 2,0 m w km 2+600-2+750 Razem= 12400 m2 | m2 | 12400,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 1,5 m w km 0+000 - 0+100 3,0 m w km 0+100-0+400 2,0 m w km 0+400-0+600 1,6 m w km 0+600-1+200 1,2 m w km 1+200-1+650 | m2 | 2950,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem: 1,4 m w km 0+000 - 0+100 , 1,2 m w km 1+650-2+250 , 1,0 m w km 2+250-2+480 , 0,8 m w km 2+480-2+750, | m2 | 1306,00 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto (zł) | Wartość brutto(zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Struga Dziaduszyn w km 0+000-1+489, gmina Węgorzewo** | | | | | |
| 1 | stawka godz. | Ręczne usuwanie tam bobrowych i zatorów z koryta cieku w km 0+000-1+489 | rg | 32,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów,koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,5 m w km 0+000-1+489 Razem= 7445m2 | m2 | 7445,00 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 3,o m w km 0+000-0+400, 2,0 m w km 0+400 - 1+000 | m2 | 2400,00 |  |  |
| 4 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem porost gęsty pasem: 2,0 m w km 1+000-1+489 | m2 | 978,00 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. netto(zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Rzeka Węgorapa-Młyńska w km 0+000-4+270, gmina Węgorzewo** | | | | | |
| 1 | stawka godz | Usunięcie zatorów, śmieci z koryta i skarp cieku w km 0+000-4+270 | rg | 60,00 |  |  |
| 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2 x 4,0 m w km 1+150-1+675 1x 2,5 m w km 1+675-1+772 2 x 2,5 m w km 1+772-2+085 1 x 2,5 m w km 2+085-2+157 2 x 2,5 m w km 2+157-2+714 2 x 3,0 m w km 2+714-2+846 1 x 5,0 m w km 2+846-3+026 2 x 3,0 m w km 3+036 - 3+793 2 x 2,0 m w km 3+793 - 4+270 | m2 | 17114,50 |  |  |
| 3 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem: 6,0 m w km 0+000 - 1+150, 8,0 m w km 1+150 - 3+793 ( minus mosty 36 m) | m2 | 27756,00 |  |  |
|  | **Wartość prac netto** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT** | | | | |  |
|  | **Wartość prac brutto** | | | | |  |

**Podsumowanie**

**Całkowita wartość prac**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | **Wartość prac** | | |
| **netto** | **VAT** | **brutto** |
| 1 | Rzeka Gołdapa |  |  |  |
| 2 | Struga Pieczarki |  |  |  |
| 3 | Struga Gutowska |  |  |  |
| 4 | Rzeka Grodzisko |  |  |  |
| 5 | Rzeka Sapina |  |  |  |
| 6 | Struga Antonowo |  |  |  |
| 7 | Struga Dziaduszyn |  |  |  |
| 8 | Rzeka Węgorapa - Młyńska |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania Wykonawcy*