Kraków, dnia 24.09.2021 r.

**KR.ROZ.2810.146.2021**

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej *ustawą pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu pn. **„Dostawy związane z utrzymaniem szlaku żeglownego na terenie RZGW w Krakowie”** wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. Poniższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

**Pytanie nr 1:**

dotyczy części nr 2 (poz. 15 i 24)

Proszę o informację czy w zadaniu nr 2 niniejszego postepowania w pozycjach 15 i 24 mam wycenić 1mb łańcuchów czy opakowanie (jak wskazano w jedn. miary)? Jeżeli opakowanie to ile mb?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami w SWZ, Zamawiający wymaga wyceny opakowania posiadającego 1mb łańcucha.

**Pytanie nr 2:**

dotyczy części nr 1

zgodnie z informacją producenta folii, generalnie do produkcji znaków nie ma folii czarnej III generacji, ale jest graficzna odblaskowa czarna. Jest to odpowiednik I generacji, bo to folia kulkowa.

Jest to folia 580-85E

Poniżej szczegóły:

Folia odblaskowa, Zgodna z przepisami UN ECE R 104: Typ "E", Klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika, Usuwalna z pozostałościami kleju, Znak E jest właściwie umieszczany przy użyciu technologii laserowej co 15 cm i jest widoczny wyłącznie pod kątem 90°, Elastyczna odblaskowa folia ze zintegrowanymi soczewkami (200 µm) z trwałym klejem dociskowym. Nadaje się do zastosowań na płaskich lub umiarkowanie wyprofilowanych powierzchniach, z nitami lub bez nitów. Nadaje się do sitodruku lub druku cyfrowego. Symbol E oznacza zgodność z przepisami UN/ECE 104. Do 8 lat trwałości.

Czy Zamawiający będzie akceptował taką folię?

Pozostałe kolory folii odblaskowej są dostępne w III generacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tarcz znaków brzegowych na stalowe nierdzewne o podobnych parametrach zamiast stalowych ocynkowanych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4:**

Znaki pomocnicze trójkątne mają określone 2 boki po 100 cm, natomiast nie ma podstawy, która jest wysokością znaku podstawowego. Prosimy o określenie tego wymiaru.

**Odpowiedź:**

Trójkąt jest równoboczny, szerokość znaku podstawowego to 100 cm, a więc wysokość podstawy trójkąta to również 100 cm.