**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Na usługę**

**TEMAT**

**Część II**

**„Konserwacja rowu R – kompleksu odwodnieniowego Łączany”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Konserwacja rowu R, L = 6 377 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | |
| Lp. | | Opis robót | | | jedn. | | Ilość | | | | Cena | | | Wartość  [netto] | | | | | |
| jednostka miary i ilość | | | miary | | jedn. | | | | jedn. | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | |
| 1 | | wykoszenie porostów gęstych traw ze skarp 6\*2\*6289 | | | m2 | | 75 468,00 | | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | wygrabienie wykoszonych porostów gęstych traw ze skarp 6\*2\*6289 | | | m2 | | 75 468,00 | | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | Hakowanie przy zarośnięciu pow. wody do 60% (na 30% długości rowu i szer. 1,0m) | | | m2 | | 1 887,00 | | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | odmulenie dna rowu szer. do 0,80m, zam do 10cm (40% dł. rowu) | | | mb | | 2 515,00 | | | |  | | |  | | | | | |
| 5 | | odmulenie dna rowu szer. do 1,0m, zam do 10cm (25% dł. rowu) | | | mb | | 1 572,00 | | | |  | | |  | | | | | |
| 6 | | odmulenie przepustów rurowych o śr. 80cm, zamulenie do 1/3 | | | mb | | 88,00 | | | |  | | |  | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | RAZEM | | | …………... | |
|  | | | | Razem netto: | | | | | | …………..….. | | | | zł | | |  | | |
|  | | | | Podatek 23% Vat: | | | | | | …………..….. | | | | zł | | |  | | |
|  | | | | Razem wartość brutto: | | | | | | …………..….. | | | | zł | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |