**Załącznik nr 2a do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1: Zasyp wyrw brzegowych i dennych na potoku Bukowiec w km 2+300 – 2+450 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa**

Celem zadania jest zasyp wyrw brzegowych naprzemiennie na łukach wklęsłych brzegu lewego i prawego oraz w dnie potoku Bukowiec na odcinku około 150m tj. w km 2+300-2+450.

Prace będą polegać na:

1. Zasypaniu wyrw na trzech krótkich odcinkach łącznej długości ok. 40 mb materiałem dowiezionym, kamieniem naturalnym, narzutowym, aby zapobiec pogłębiającej się erozji bocznej.

2. Zasypaniu wyrw w dnie, uformowaniu bystrza w celu ustalenia jednolitego spadku, aby zapobiec pogłębiającej się erozji dennej.

3. Wykonaniu palisady drewnianej z pali o średnicy 12-15 cm i dł. 150 cm.

Inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania opisanych prac do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jest w posiadaniu Postanowienia o niewniesieniu sprzeciwu znak: ST-II.670.33.2022.ED z dnia 19.04.2022r. z powyższego postanowienia wynika konieczność sprawowania nadzoru przyrodniczego, którego koszt jest po stronie Wykonawcy.

Wspólny Słownik ZamówieńCPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej