**Załącznik Nr 1**   
do Wniosku o wszczęcie zamówienia publicznego   
o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto

Turawa, dnia 19.04.2022 r.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce i ponownym ułożeniu na zaprawie cementowej kamiennych schodów zapory czołowej – 3 szt. oraz przełożeniu/ponownym ułożeniu kostki granitowej drogi dojazdowej na półwysep Rybaczówka, Obiektu Hydrotechnicznego Zbiornik Wodny Turawa. Przygotowaniu podłoża poprzez korytowanie oraz zagęszczenie podsypanego materiału piaskowo – cementowego. Uzupełnieniu brakujących elementów stopni schodów oraz kostki granitowej nowo zakupionym materiałem kamiennym.

**Prace obejmują:**

1. Przełożenie kamiennych schodów prowadzących za koronę zapory czołowej. Powierzchnia 3 szt. schodów wynosi **218,6 m2**. Przełożenie należy wykonać na zaprawie cementowej (rys.1,2,3).
2. Przełożenie kostki kamiennej, granitowej 16\*16\*16 cm drogi prowadzącej na półwysep Rybaczówka. Powierzchnia remontowanego odcinka wynosi **230 m2** (rys. 4).
3. Przygotowanie podłoża poprzez korytowanie, podbudowanie podsypką piaskowo - cementową oraz jego zagęszczenie. Wykonana podbudowa powinna wytrzymywać obciążenie do 10t. Powierzchnia prac wynosi **230 m2**.
4. Zakup i uzupełnienie brakujących elementów stopni schodów oraz kostki granitowej remontowanej drogi nowo zakupionym materiałem kamiennym w ilości **130 m2.**

**Termin realizacji**

Prace powinny zostać wykonane do 2,5 miesiąca od dnia 01.09.2022 r.

Dojazd do wskazanych miejsc nie jest utrudniony i odbywał się będzie po drogach wewnętrznych Obiektu Hydrotechnicznego Turawa oraz drogami gminnymi.

**Załączniki:**

Rysunek 1 Remontowane schody nr 1.



Rysunek 2 Remontowane schody nr 2.



Rysunek 3 Remontowane schody nr 3.



Rysunek 4 Remontowany odcinek drogi.

Obraz zawierający trawa, drzewo, zewnętrzne, park

Opis wygenerowany automatycznie