**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 ust 1**

**ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**na zadanie pn:** **„Zakup sprzętu specjalistycznego, tj. koparko-ładowarki wraz z osprzętem”**

**nr referencyjny BI.ROZ.2810.58.2022.KD**

1. **ZAMAWIAJACY:**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa**

Postępowanie prowadzi:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

1. **WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez [[1]](#footnote-1)** **:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **NIP Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY [[2]](#footnote-2)** **:**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktów |  |
| Adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Oferuję(-jemy) wykonanie przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ zgodnie z poniższą tabelą:

| **Lp.** | **Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia** | **Cena netto** |
| --- | --- | --- |
|  | Koparko-ładowarka kołowa z zamontowaną łyżka ładowarkową dzieloną wielofunkcyjną z widłami do palet oraz zamontowanym szybkozłączem koparkowym wraz z łyżką koparkową o szerokości 600 mm zamontowaną na szybkozłącze. |  |
|  | łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze o szerokości 250 mm -350mm z zębami |  |
|  | łyżka koparkowa skarpowa/ do odmulania montowana na szybkozłącze o szerokości 2000 mm± 20 mm, |  |
|  | łyżka kosząca na  szybkozłącze  o szerokości 2500 mm – 3000 mm |  |
|  | zrywak montowany na szybkozłącze |  |
|  | młot hydrauliczny 210-350 kg |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ NETTO** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł |
| **WARTOŚĆ PODATKU VAT …. %** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA**  **BRUTTO PLN** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł**  **słownie:………………………………………………………………**  **……………………………………………………………………………** |

**ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tymnależny podatek od towarów i usług.

1. **Oferuję(-jemy)** **fabrycznie nową koparko- ładowarkę wraz osprzętem wg poniższej specyfikacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja fabrycznie nowej koparko- ładowarki wraz z osprzętem** | **Deklaracja Wykonawcy\*** |
| **Dane ogólne** | | **Marka: ……………………..**  **Model: ……………………..**  **Rok produkcji…………………** |
| 1 | koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | TAK / NIE |
| 2 | masa eksploatacyjna maszyny min 7000 kg, | ……………….. kg |
| 3 | silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej zgodnej z normą ISO minimum 100 KM,  spełniający normę emisji spalin minimum euro 3. | TAK / NIE  moc ………………… KM  norma emisji spalin euro ………… |
| 4 | napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, | TAK / NIE |
| 5 | koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28” opony nadające się do poruszania po drogach publicznych. | TAK / NIE  rozmiar kół ……….” |
| 6 | przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab | TAK / NIE |
| 7 | średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 10,0 m, | do ……………m |
| 8 | skrzynia biegów maszyny typu AutoShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył, | TAK / NIE  ….. biegi w przód ….. biegi w tył |
| 9 | 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, | TAK / NIE |
| 10 | system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania | TAK / NIE |
| 11 | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, | TAK / NIE  wydajność …………. litrów/min  ciśnienie robocze …..…. bar, |
| 12 | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; | TAK / NIE |
| 13 | linia do młota na ramieniu koparkowym | TAK / NIE |
| 14 | błotniki kół przednich i tylnych, | TAK / NIE |
| 15 | kabina operatora ogrzewana, klimatyzowana wyposażona w  obrotowym fotelem pneumatyczny, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB. drzwi z obu stron; 2 lusterka zewnętrzne; | TAK / NIE |
| 16 | sygnał cofania; | TAK / NIE |
| 17 | * światło sygnalizacyjne (kolor pomarańczowy) zlokalizowane na dachu kabiny; | TAK / NIE |
| 18 | * światła robocze; | TAK / NIE |
| 19 | oświetlenie drogowe; | TAK / NIE |
| 20 | radio z CD z wejściem AUX, immobiliser oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, skrzynka narzędziowa- wyposażona oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych | TAK / NIE |
| 21 | zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów, | TAK / NIE  ……….litrów |
| 22 | koparko-ładowarka wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS. | TAK / NIE |
| **osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:** | | |
| 23 | sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą Joysticków, | TAK / NIE |
| 24 | * system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, | TAK / NIE |
| 25 | układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania | TAK / NIE |
| 26 | * łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki | TAK / NIE |
| 27 | * widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, | TAK / NIE |
| 28 | * pojemność łyżki ładowarki minimum 1,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m, | pojemność łyżki ładowarki ……..m3, szerokość łyżki ………… m, |
| 29 | * maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, | ………….m |
| 30 | * udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 500 kg, | …………..kg |
| **osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:** | | |
| 31 | sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków, | TAK / NIE |
| 2 | możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego | TAK / NIE |
| 33 | * zamontowane szybkozłącze koparkowe mechaniczne | TAK / NIE |
| 34 | * łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 250 mm -350mm z zębami | TAK / NIE  szerokość ……..mm |
| 35 | * łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm z zębami | TAK / NIE |
| 36 | * łyżka koparkowa skarpowa/ do odmulania montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 2000 mm± 20 mm, | TAK / NIE  szerokość ……..mm |
| 37 | * łyżka kosząca na  szybkozłącze koparkowe  o szerokości 2500 mm – 3000 mm | TAK / NIE  szerokość ……..mm |
| 38 | * zrywak montowany na szybkozłącze koparkowe | TAK / NIE |
| 39 | młot hydrauliczny waga 210-350 kg klasa energii min 900 J | waga …………. kg  klasa energii …………… J |
| 40 | * ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), | TAK / NIE |
| 41 | * kąt obrotu ramienia łyżki min. 180°; | TAK / NIE  ………° |
| 42 | * głębokość kopania ze standardową łyżką i bez szybkozłącza minimum 5,85 m, | TAK / NIE  szerokość ……..m |
| 43 | * wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m | TAK / NIE  ……..m |
| 44 | * udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg, | TAK / NIE  ……..kg |
| 45 | * siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN, | ………kN |
| **Wymagania dodatkowe** | | |
| 46 | dostawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki; | TAK / NIE |
| 47 | oferowany sprzęt (marka) dysponuje autoryzowanym na Polskę serwisem stacjonarnym i mobilnym; | TAK / NIE |
| 48 | deklaracja zgodności, wyciąg ze świadectwa homologacji | TAK / NIE |
| 49 | instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim | TAK / NIE |
| 50 | zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki | TAK / NIE |
| 51 | gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesiące bez limitu motogodzin | TAK / NIE  ……….. m |
| 52 | * czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia – max. 24h, czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 48h, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia | TAK / NIE |
| 53 | * nieodpłatny zapewniony serwis gwarancyjny wraz z nieodpłatną wymianą materiałów eksploatacyjnych tj. oleje, smary, filtry, płyny, itp. | TAK / NIE |
| 54 | * odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 200 km od siedziby Nadzoru Wodnego w Ostrołęce ul. Nadnarwiańska 2, 07- 400 Ostrołęka | TAK / NIE |
| 55 | * dostawa koparko-ładowarki wraz z całym osprzętem w tym jej rozładunek do siedziby Nadzoru Wodnego w Ostrołęce ul. Nadnarwiańska 2, 07- 400 Ostrołęka | TAK / NIE |
| 56 | przeszkolenie w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki | TAK / NIE |
| 57 | * Oznakowanie koparko-ładowarki w logo PGW WP | TAK / NIE |

**\* UWAGA: Wybranie opcji „Nie” lub/i niekompletnie wypełniona kolumna „Deklaracja Wykonawcy”   
w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty!**

1. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam(-my) w terminie**[[3]](#footnote-3)**:

oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 40 dni;

oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni;

oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni;

oferuję(-jemy) skrócenie terminu wykonania zamówienia o 10 dni;

określonym przez Zamawiającego w pkt 6 SWZ.

**UWAGA:**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy**  **przy żadnej, dwie lub więcej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z terminem określonym w SWZ.**

1. Oświadczam(-my), że:

* oferuję(-)my **termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności zgodnie z postanowieniami SWZ**,
* zapoznałem(-liśmy) się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę(-simy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
* cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, umowie, SWZ, wyjaśnień do SWZ i jej zmian,
* **udzielam(-my) rękojmi i gwarancji jakości na okres na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy na zasadach określonych we Wzorze umowy,**
* akceptuję(-jemy) wzór umowy oraz zobowiązuję(-emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
* akceptuję(-jemy) wskazany w SWZ okres związania złożoną ofertą,
* na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp złożę(-żymy) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wymagane podmiotowe środki dowodowe,
* usługi objęte zamówieniem wykonam(-my) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**[[4]](#footnote-4)**.

1. Wadium w wysokości ……………………. wniosłem/wnieśliśmy w dniu ……………........…r. w formie ………………………………………… W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu prosimy zwrócić je na konto …………………………………....………………………………………………………...……….

W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Usługi objęte zamówieniem**[[5]](#footnote-5)**:

Wykonam(-my) osobiście

Zamierzam(-my) powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego zakres prac:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy / podwykonawcom | Procentowy udział lub wartość część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy / podwykonawcom *(o ile jest znana)* | Nazwa (firma)  Podwykonawcy  (o ile jest znana) |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. |
| ……………………………… | …………………. | ……………………. |

* - niepotrzebne skreślić

1. **Informuję(-jemy), że wybór niniejszej oferty[[6]](#footnote-6):**

**NIE** prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku VAT, która będzie miała zastosowanie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi** | **Wartość bez kwoty podatku** | **Stawka podatku**  **od towaru i usług** |
| 1. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % |
| … | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % |

1. Wskazuję, że dokumenty, o których mowa w pkt 12.2.3 SWZ, dotyczące Wykonawcy - są dostępne pod następującym adresem ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych**[[7]](#footnote-7)**:

https://ems.ms.gov.pl, Krajowy Rejestr Sądowy KRS nr ……………………………

https://prod.ceidg.gov.pl Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej NIP ………………………….

inny właściwy rejestr, nazwa rejestru …………………………….……, nr wpisu (jeśli dotyczy) ………………………………. adres strony internetowej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję jest**[[8]](#footnote-8)**:

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem,

jednoosobową działalnością gospodarczą,

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

inny rodzaj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**W przypadku złożenia oferty wspólnej wypełnić odrębnie dla każdego podmiotu. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia informacji o złożonych ofertach przekazywanych Prezesowi UZP.**

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest:

………………………………………..…….. ; tel. ……………….…………;

adres e‑mail ………………………………………………..…………….

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

1)...........................................................................................................................

2)...........................................................................................................................

3)...........................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| Miejscowość, data: |  |

*UWAGA!*

*Zalecamy wypełnienie dokumentu elektronicznie i zapisanie go w formacie pdf (poprzez funkcję „zapisz jako pdf” lub „drukuj do pdf”) a następnie podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zalecamy podpis wewnętrzny w formacie PAdES) przez osobę/osoby uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy. (wypełniając formularz zaleca się usunąć tą informację)*

1. Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-8)