Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

**OPZ -dla zadania pn.:**

**„Modyfikacja i rozbiórka tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu”**

**„Modyfikacja i rozbiórka tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu obszar: NW Grybów**

**(pow. tarnowski), NW Tarnów”**

Prace polegają na rozbiórce tam bobrowych poprzez udrożnienie koryt potoków, zapewniając swobodny spływ wody. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo przyległych terenów, budynków mieszkalnych i dróg dojazdowych. Planowane prace wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców   
i Urzędów Gmin na terenie działania Nadzoru Wodnego Tarnów oraz Nadzoru Wodnego Grybów   
(pow. tarnowski) w związku z licznymi interwencjami w sprawie szkód powodowanych budową tam bobrowych.

Dla planowanych prac uzyskano decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie:

1. znak: ST-I.6401.40.2021.MA z dnia 23 sierpnia 2021 r. ważna do dnia 31.03.2023 r.
2. znak: ST-I.6401.31.2021.MA z dnia 09 czerwca 2021 r. ważna do dnia 31.03.2023 r.
3. znak: ST-I.6401.20.2022.MA z dnia 19 maja 2022 r. ważna do dnia 15.11.2023 r.

zezwalającą na rozbiórkę wskazanych w wycenie ofertowej tam. Wniosek niniejszy dotyczy rozbiórki tam, których rozbiórkę uznano za najpilniejszą z uwagi na powodowane zagrożenie dla terenów przyległych, dróg, posesji, brzegów cieków czy budowli regulacyjnych. Tamy te znajdują się na ciekach:

**NW Tarnów** – potok Charzewianka, potok Radłowski, potok Tymówka, potok Więckówka, potok Szczepanowski, potok Lubinka, potok Rudzanka i potok Stróżanka (razem 46 tam),

**NW Grybów (pow. tarnowski)** – potok Wątok, potok Mrozówka, potok Zalasowianka oraz potok Bez Nazwy (razem 16 tam).

Zakres robót obejmuje:

* przygotowanie miejsca pracy
* mechaniczne udrożnienie koryta potoku jako wykop w gr kat III–IV - usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego tamę lub zator z koryta cieku i złożenie na pobocze,
* mechaniczną i ręczną rozbiórkę tam bobrowych wraz z utylizacją wybranego materiału - oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie nanosu mineralnego, gałęzi itp. na dł. około 50 m powyżej tamy, zatoru (cofki),
* oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac,
* odwiezienie i utylizacji materiału z rozbiórki tamy, zatoru i z oczyszczenia koryta i skarp zgodnie   
  z ustawą o odpadach, nadzorowanie i ewentualne usunięcie nowo wybudowanych tam w okresie   
  do 14 dni od chwili pierwszego rozebrania.
* uporządkowanie koryta w obrębie tam oraz śladów działalności bobrów na odcinku ich występowania,

profilowanie skarp

Prace będą prowadzone na terenie:

Nadzoru Wodnego Tarnów w ilości 654 m3

Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski) w ilości 240 m3

Osoby wskazane do kontaktu – inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

* Dla terenu NW Tarnów - p. Rafał Pater tel. 573 443 878
* Dla terenu NW Grybów – p. Artur Wydrzyński tel. 667 623 630

Prace należy przeprowadzić zgodnie z wymogami BHP, wiedzą techniczna oraz warunkami określonymi   
w ww. decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Termin wykonania zadania:

rozpoczęcie: do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.09.2022 r.

zakończenie: do 40 dni licząc od dnia podpisania umowy lub od dnia 01.09.2022 r.

**Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):**

Główny przedmiot:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.