Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kosztorys Ofertowy** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| „Wykonanie parkingu na trenie przyległym do budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  przy ul. Naściszowskiej 31 w Nowym Sączu" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| l.p | | Kod pozycji przedmiaru | | Asortyment robót | | | | Jedn. | | Ilość jedn. | Zryczałtowana cena jednostk. netto /zł/ | Wartość robót netto /zł/ (6x7) | | | |  | |
| 1 | | 2 | | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | |  | |
| **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | 1 | | Mechaniczne karczowanie pni  (śr. 46-55 cm) | | | | szt. | | 1 |  |  | | | |  | |
| 2 | | 2 | | Mechaniczne karczowanie pni  (śr. 100 cm) | | | | szt. | | 1 |  |  | | | |  | |
| 3 | | 3 | | Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu | | | | m2 | | 144,0 |  |  | | | |  | |
| 4 | | 4 | | Rozbiórka cokołów betonowych wraz  z elementami ogrodzenia i utylizacją elementów betonowych | | | | m3 | | 3,0 |  |  | | | |  | |
| 5 | | 5 | | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości terenu utwardzonego  w gruncie kat.I-IV - głęb. 30 cm | | | | m2 | | 144,0 |  |  | | | |  | |
| 6 | | 6 | | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.III-IV | | | | m2 | | 144,0 |  |  | | | |  | |
| **45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 7 | | 7 | | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grub. po zagęszcz. | | | | m2 | | 144,0 |  |  | | | |  | |
| 8 | | 8 | | Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa dolna o grub. po zagęszcz.  15 cm | | | | m2 | | 144,0 |  |  | | | |  | |
| 9 | | 9 | | Wykonanie cokołów betonowych wraz  z montażem istniejących elementów ogrodzenia, pochodzących z rozbiórki | | | | mb | | 34,0 |  |  | | | |  | |
| 10 | | 10 | | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm  na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem | | | | mb | | 5,0 |  |  | | | |  | |
| 11 | | 11 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  *(bądź na warstwie z drobnego żwirku  2-8 mm)* | | | | m2 | | 144,00 |  |  | | | |  | |
| 12 | | 12 | | Zakup i montaż 5-ciostanowiskowego stojaka na rowery wykonanego z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej Ø 18 x 2 mm | | | | szt. | | 1,0 |  |  | | | |  | |
| **Łączna wartość robót netto:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
| **Łączna wartość robót brutto:** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |
| Wartość netto (słownie złotych): ……………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | |  |
| Podatek VAT 23%(słownie złotych): …………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | |  |
| Wartość brutto (słownie złotych): ……………………………………………………………………………… | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce. Data | |  |  | ………………………………………………………………… |
|  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |