**Zał. nr 4a do SWZ**

**Kosztorys ofertowy**

**Utrzymanie potoku Kleczanka w km 2+740-3+500 w msc. Klecza Dolna ,gm. Wadowice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Jm** | **Iloś ć** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość**  **Netto**  **[kol.4xkol.5]** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lokalnie ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z odwozem | ha | 0,312 |  |  |
| 2 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm | szt | 3 |  |  |
| 3 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm | szt | 3 |  |  |
| 4 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm | szt | 2 |  |  |
| 5 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm | szt | 1 |  |  |
| 6 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 75cm | szt | 1 |  |  |
| 7 | Lokalnie wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na głębokości do 4,0m w gruncie kategorii III-IV - skarpy | m3 | 388 |  |  |
| 8 | Lokalne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III - skarpy | m3 | 194 |  |  |
| 9 | Lokalnie wykonanie narzutu kamiennego luzem z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego - skarpy | m3 | 388 |  |  |
| 10 | Lokalnie wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na głębokości do 4,0m w gruncie kategorii III-IV - pod wyrwy denne | m3 | 175 |  |  |
| 11 | Lokalny zasyp wyrw dennych, z kamienia ciężkiego lub średniego - skarpy | m3 | 175 |  |  |
|  | **Razem netto** | | | |  |
|  | **Podatek VAT 23%** | | | |  |
|  | **Razem brutto** | | | |  |

…………………………………… ……………………………

Data podpis