**Zał. nr 4b do SWZ**

**Kosztorys ofertowy**

**Utrzymanie potoku Bez nazwy wraz z zasypem wyrwy brzegowej w km 0+490-0+530 w msc. Inwałd, gm. Andrychów, pow. wadowicki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Jm** | **Iloś ć** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość****Netto****[kol.4xkol.5]** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lokalnie ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z odwozem | ha | 0,004 |  |  |
| 2 | Lokalne usunięcie zatorów ziemnych z dna potoku, ścięcie nawisów ziemnych, likwidacja zawężeń koryta, oczyszczenie płyt, złożenie urobku poza górną krawędź skarpy - analogia | m3 | 18 |  |  |
| 3 | Lokalnie wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na głębokości do 4,0m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 60 |  |  |
| 4 | Lokalne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III | m3 | 60 |  |  |
| 5 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego - skarpy | m3 | 200 |  |  |
| 6 | Transport lądowy na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym kamienia, żwiru, pospółki | t | 400 |  |  |
|  | **Razem netto** |  |
|  | **Podatek VAT 23%** |  |
|  | **Razem brutto** |  |

…………………………………… ……………………………

Data podpis