Zał. nr 1 do umowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalkulacja ofertowa na wykonanie:**  **Część II** | | | | | |
| **Konserwacja rowu R – ZOH Łączany – Skawina , L = 6 377 m** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Lp. | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena | Wartość  [netto] | |
| jednostka miary i ilość | miary | jedn. | jedn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | wykoszenie porostów gęstych traw ze skarp 6\*2\*6289 | m² | 75 468,00 |  |  | |
| 2 | wygrabienie wykoszonych porostów gęstych traw ze skarp 6\*2\*6289 | m² | 75 468,00 |  |  | |
| 3 | hakowanie przy zarośnięciu pow. wody do 60% (na 30% długości rowu i szer. 1,0 m) | m² | 1 887,00 |  |  | |
| 4 | odmulenie dna rowu szer. do 0,80 m, zam. do 10 cm (75% dł. rowu) | mb | 4 717,00 |  |  | |
| 5 | odmulenie dna rowu szer. do 1,0 m, zam. do 10 cm (25% dł. rowu) | mb | 1 572,00 |  |  | |
| 6 | odmulenie przepustów rurowych o śr. 80 cm, zamulenie do 1/3 | mb | 88,00 |  |  | |
| Razem wartość netto: | | | | |  | |
| Podatek Vat (23%): | | | | |  | |
| Razem wartość brutto: | | | | |  | |

-------------------------------------

/Miejsce i data sporządzenia/

-----------------------------------------------------------

/Podpis osoby upoważnionej/