|  |  |
| --- | --- |
| *( pieczęć Wykonawcy )* | **FORMULARZ CENOWY**  „**Remont skarp, brzegów cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części: Część nr 2 – Remont skarp na terenie Nadzoru Wodnego w Kwidzynie**” |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Remont skarp, brzegów cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części: Część nr 2 – Remont skarp na terenie Nadzoru Wodnego w Kwidzynie**” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Nazwa / zakres działań** | **Jedn.** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość netto** |
| **1.** | **Zabudowa nor bobrowych w prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Liwy w km 95+800 - 98+700** | | | | | |
| 1.1 | Kalk.  własna | Pobór i transport gruntu do zabudowy wyrw w wałach rzeki Liwy wraz z jego zakupem. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10,0 km. | m3 | 12,70 |  |  |
| 1.2 | Kalk.  własna | Rozkopanie skarpy odwodnej wału do dna nor bobrowych, z przerzutem gruntu i złożeniem urobku na odkład. | m3 | 11,90 |  |  |
| 1.3 | Kalk.  własna | Wbudowanie gruntu dowiezionego i złożonego w odkładzie w skarpę odwodną wału, z zagęszczeniem warstwami. | m3 | 24,60 |  |  |
| 1.4 | Kalk.  własna | Darniowanie skarp wału darniną na płask, z przybiciem kołkami. | m2 | 41,00 |  |  |
| **2.** | **Zabudowa nor bobrowych w lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Liwy w km 26+375 - 29+921** | | | | | |
| 2.1 | Kalk.  własna | Pobór i transport gruntu do zabudowy wyrw w wałach rzeki Liwy wraz z jego zakupem. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10,0 km. | m3 | 13,00 |  |  |
| 2.2 | Kalk.  własna | Rozkopanie skarpy odwodnej wału do dna nor bobrowych, z przerzutem gruntu i złożeniem urobku na odkład. | m3 | 12,50 |  |  |
| 2.3 | Kalk.  własna | Wbudowanie gruntu dowiezionego i złożonego w odkładzie w skarpę odwodną wału, z zagęszczeniem warstwami. | m3 | 25,50 |  |  |
| 2.4 | Kalk.  własna | Darniowanie skarp wału darniną na płask, z przybiciem kołkami. | m2 | 52,50 |  |  |
| **3.** | **Zabudowa nor bobrowych w prawym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km 3+020 - 7+020** | | | | | |
| 3.1 | Kalk.  własna | Pobór i transport gruntu do zabudowy wyrw w wałach rzeki Wisły wraz z jego zakupem. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10,0 km. | m3 | 89,00 |  |  |
| 3.2 | Kalk.  własna | Rozkopanie skarpy odwodnej wału do dna nor bobrowych, z przerzutem gruntu i złożeniem urobku na odkład. | m3 | 30,00 |  |  |
| 3.3 | Kalk.  własna | Wbudowanie gruntu dowiezionego i złożonego w odkładzie w skarpę odwodną wału, z zagęszczeniem warstwami. | m3 | 30,00 |  |  |
| 3.4 | Kalk.  własna | Obsiew skarp wału w miejscach robót naprawczych mieszanką traw. | m2 | 120,00 |  |  |
| 3.5 | Kalk.  własna | Dowóz gruntu do miejsca wbudowania taczkami i wbudowanie w korpus wału wraz z zagęszczeniem warstwami. | m3 | 89,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razem zadanie:** | **Netto** |  |
| Vat: 23% |  |
| **Brutto** |  |

(słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*