|  |  |
| --- | --- |
| *( pieczęć Wykonawcy )* | **FORMULARZ CENOWY**„**Remonty skarp, brzegów cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części: Część 3 - Remont rurociągu i studni rewizyjnej na terenie Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim**” |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Remonty skarp, brzegów cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części: Część 3 - Remont rurociągu i studni rewizyjnej na terenie Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim**” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | cena | Wartość netto |
| **1** | **Remont rurociągu i studni rewizyjnej na terenie Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim** |
| 1.1 | Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 1000 m i głęb 4.0 m  | Studz. | 1 |  |  |
| 1.2 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. Dna do 1,5 m i głęb. Do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. IV) | m3 | 9 |  |  |
| 1.3 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV, głębokość do 1.5 m, szerokość 0,8 – 1,5 m | m3 | 1 |  |  |
| 1.4 | Koparka użyta w celu dokonania odkrywek oraz wykop pod studnie  | m-g | 6 |  |  |
| 1.5 | Masa betonowa do wykonania podłoża pod studnię | m3 | 17 |  |  |
| 1.6 | Wykonanie otworu w rurociągu o śr. 100 oraz wykonanie płyty pod studnie | r-g | 16 |  |  |
| **Wartość netto** |  |
| **Vat 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |

słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_ roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*